1. 显示器技术参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **参数要求** |
| **品牌** | 联想、DELL、Philips |
| 对角线可视尺寸 | 21.5" Wide |
| 面板类型 | In-Plane Switching |
| 背光 | WLED |
| 宽高比 | Wide (16:9) |
| 最佳分辨率 | 1920 **×** 1080 |
| 最大视角 | 178 °/ 178° |
| 响应时间 | 4ms |
| 亮度 | 250 cd/m² |
| 点距(mm) | 0.248 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 对比度 | 1000:01:00 |
| 动态对比度 | 3M:1 |
| 色域 | 72% NTSC |
| 色彩支持 | 16.7M |
| 护眼功能 | 原生硬件低蓝光、不闪屏 |
| 接口 | VGA + DVI |
| 视频连接线 | VGA |
| 底座 | 可俯仰 |
| VESA | 显示器背面含有VESA孔位（100**×**100mm） |
| ▲保修服务  | 保修6年，可通过原厂官方网站或400电话查询其设备保修为六年保修，中标后3个工作日提供原厂商质保函原件，否则按虚假应标处理。 |

1. 商务要求：

（1）中标单位提供的设备必须是原厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符，不接受市场上配件装配；数量、质量及性能不低于采购需求中提出的参数要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂商。

（2）中标后3个工作日须提供针对本项目的原厂商授权服务质保函（签订合同时提供），若无法提供，视产品不能满足招标文件要求，按无效报价处理。

（3）售后服务：中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场技术维修经验。