**警用囚车技术参数和服务要求**

一、技术服务方案要求：

注意：标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、本次采购的是特种专业技术车辆，应符合工信部对改装车的相关规定，并取得改装车辆的整车出厂合格证，技术参数需满足参数配置表内容，格式详见下表：《特种车详细技术参数配置表》。

2、车辆需按公安部警用车辆外观喷涂，符合2004警用车辆外观制式涂装规范国家标准，车身喷涂司法文字 。

3、 响应的服务:技术工作人员需要提供 4 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。中标供应商需提供协助采购人在当地办理车辆上线检测的服务。

★4、中标供应商所提供的车辆需满足《特种车详细技术参数配置表》的要求，提供囚车合格证，并开具囚车机动车发票。

二、特种车详细技术参数配置表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 产品名称公告型号 | NBK5042XQC |
| 配置参数 | 座位数 | 14 |
| 长\*宽\*高（mm） | 5998\*2068\*2685 |
| 轴距（mm） | 3750 |
| 排放等级  | 国VI |
| 排量 | 2.3T |
| 燃料形式  | 柴油 |
| 燃油供应方式 | 电控高压共轨 |
| 变速器 | 6速手动变速器 |
| 最大功率（kW） | 128 |
| 最大扭矩（Nm） | 430 |
| 最高安全车速（km/h） | 145 |
| 底盘系统 | 前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂系统 | 霍奇斯基后悬架 |
| 制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 |
| 外观内饰 | 侧拉门 | 一体式侧车窗 |
| 中控锁 | 窗宽内饰板 |
| 前排电动窗 | CAN-BUS |
| 集成式后踏板 | 镀铬大灯 |
| 倒车雷达 | 双色软护裙 |
| 车身同色保险杠 | 钢制轮毂 |
| 安全和防盗 | 驾驶座安全气囊+预紧式安全带 | ABS+EBD |
| 副驾驶座椅安全带可调节 | PATS电子防盗系统 |
| 后双胎、全车安全带 | 高位刹车灯 |
| 舒适与便利 | 中控台集成式换挡杆 | 驾驶员座椅六向调节 |
| 导航倒车影像 | 皮纹座椅 |
| 空调 | 遥控钥匙 |
| 数字时钟 | 大容量储物盒 |
| 多功能置物板 |  |
| 外观 | 底盘车辆为白色，04式警车外观，警灯警报器， |
| 内饰 | 乘员舱：地板、耐磨、易清洗、耐腐蚀 |
| 囚笼区：前后双门，囚室包含前部隔断并增加透明亚克力板厚度0.4CM，尾部隔断，全为喷塑不锈钢栅栏型。 |
| 囚犯座椅6座，为长条翻版座椅。 |
| 质质保期 | 底盘车辆及改装部分（不含电子产品）提供3年（含）或6万公里（含）免费质保服务。改装部分（电子产品）提供1年免费质保服务。 |

三、供货要求：

合同签订后30个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

四、货款支付：

车辆验收合格后，一次性支付。

五、质保（服务）期：

底盘车辆及改装部分（不含电子产品）提供3年（含）或6万公里（含）免费质保服务。改装部分（电子产品）提供1年免费质保服务。

六、应标报价：

有关本项目建设所需的设备、技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。