|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌 | 永海豪 | 尺寸：1400\*700\*750 ：1、采用E1级优质刨花板材,优质绿色环保产品,甲醛释放量（1m³气候箱法）达到GB 18580-2017标准中E1级要求，按GB/T 17657-2013中＜0.1mg/L，板内密偏差±10%,静曲强度≥ 11.0Mpa,2h吸水膨胀率≤8.0% 内胶合强度≥0.35MPa表面胶合强度≥0.8MPa含水率3~13%；台面板采用50mm厚度，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告）2、防潮、防水性能 优越；易清洁，不褪色；  功能：嵌入式主机位，方形穿线孔 | 张 | 10 |
| 2 | 员工电脑椅 | 永海豪 | 1、面料为优质黑色西皮椅  2、一体成型；  3、采用高密度海棉，  4、优质升降脚架 | 张 | 10 |
| 3 | 前台椅 | 永海豪 | 1、面料为优质黑色网布椅  2、一体成型；  3、采用高密度海棉，  4、优质脚架 | 张 | 2 |
| 4 | 吧椅 | 永海豪 | 1、面料为优质黑色网布椅  2、一体成型；  3、采用高密度海棉，  4、优质脚架 | 张 | 2 |
| 5 | 办公桌 | 永海豪 | 尺寸：1400\*700\*750 ：1、采用E1级优质刨花板材,优质绿色环保产品,甲醛释放量（1m³气候箱法）达到GB 18580-2017标准中E1级要求，按GB/T 17657-2013中＜0.1mg/L，板内密偏差±10%,静曲强度≥ 11.0Mpa,2h吸水膨胀率≤8.0% 内胶合强度≥0.35MPa表面胶合强度≥0.8MPa含水率3~13%；台面板采用50mm厚度，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告）2、防潮、防水性能 优越；易清洁，不褪色；  功能：嵌入式主机位，方形穿线孔 | 张 | 1 |
| 6 | 班椅 | 永海豪 | 1、面料为优质黑色网布椅  2、一体成型；  3、采用高密度海棉，  4、优质脚架 | 张 | 1 |
| 7 | 木质文件柜 | 永海豪 | 基材：1、E1级优质绿色环保刨花板材 甲醛释放量≤0.124mg/m³板内密偏差±10%,静曲强度≥ 10.0Mpa,内胶合强度≥0.24MPa含水率3~13%；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） | 个 | 2 |
| 8 | 班前椅 | 永海豪 | 1、面料为优质黑色网布椅  2、一体成型；  3、采用高密度海棉，  4、优质脚架 | 张 | 2 |
| 9 | 三人沙发 | 永海豪 | 纯实木板龙骨 优质加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，天然水系乳胶，蛇形记忆金属弹簧+高韧性橡筋，底脚防锈耐腐蚀，（依据GB/T 2912.1-2009检测方法要求甲醛≤75mg/kg，依据GB/T 17592-2011检测方法要求可分解致癌芳香胺染料禁用≤20mg/kg）提供国家认可检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章 | 张 | 1 |
| 10 | 单人沙发 | 永海豪 | 纯实木板龙骨 优质加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，天然水系乳胶，蛇形记忆金属弹簧+高韧性橡筋，底脚防锈耐腐蚀，（依据GB/T 2912.1-2009检测方法要求甲醛≤75mg/kg，依据GB/T 17592-2011检测方法要求可分解致癌芳香胺染料禁用≤20mg/kg）提供国家认可检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章 | 张 | 1 |
| 11 | 茶几 | 永海豪 | 1、贴面板材：高密度板贴实木皮  2、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.提供原厂盖章的第三方检测报告  3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；  4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；  5、功能特点：  1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；  2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；  3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 张 | 1 |
| 12 | 会议桌 | 永海豪 | 4600\*1600\*7601.面材:采用优质三胺板贴面,耐磨,耐脏,耐高温.50mm加厚台面，功能：带定制线盒,抗污耐脏,防烫  2.基材:E1级优质环保实木板,抗压强度,甲醛释放量≤0.124mg/m³板内密偏差±10%,静曲强度≥ 11.0Mpa,2h吸水膨胀率≤8.0% 内胶合强度≥0.35MPa表面胶合强度≥0.8MPa含水率3~13%；,同色PV封边条,切口整齐无锯齿.符合GB/T 4897-2015《刨花板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）  3.配件:采用优质五金配件,并作防锈处理. | 张 | 1 |
| 13 | 会议椅 | 永海豪 | 1、面料为优质西皮椅  2、一体成型；  3、采用高密度海棉，  4、实木框架 | 张 | 12 |
| 14 | 茶水柜 | 永海豪 | 参数：E1级优质绿色环保颗粒板材，参照《GB/T 3324-2023 国家标准 木家具通用技术条件》，木材含水率6~16%，平整度≤0.20mm，翘曲度≤3.0mm，脚底平稳性≤2.0mm，毛刺、刃口或棱角应无，漆膜附着力≥3级，漆膜耐磨性≥3级（提供国家认可检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） | 张 | 1 |
| 15 | 铁皮文件柜 | 永海豪 | 铁皮文件柜：采用0.6MMM优质冷轧钢板。表面喷塑,国产优质五金配件，上双开玻璃门，配二层活动层板，下双开铁门，配一层活动层板，宽800\*厚400\*高850,材质结构：钢制 | 套 | 3 |
| 16 | 茶几 | 永海豪 | 1、贴面板材：高密度板贴实木皮  2、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.提供原厂盖章的第三方检测报告  3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；  4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；  5、功能特点：  1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；  2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；  3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 张 | 1 |
| 17 | 餐桌 | 永海豪 | 常规（配套10把椅子）1、台面板材：实木多层板  2、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.  3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； | 张 | 1 |
| 18 | 窗帘 | 永海豪 | 卷帘蓝色，定制logo | 批 | 1 |
| 合计：48800元 | | | | | |

备注：1，为了避免假货，报价供应商需要上传家具原厂盖章针对此项目的8年免费上门售后服务承诺函影印件，原件在项目报价完成后24小时内送至采购方核实，否则报价无效； 2，由于项目紧急，评标结果出来后，2天内安装调试完成，严格按照附件型号参数要求供货，出具原厂的三方检测报告原件，不接受替代品牌型号。3，本项目是财政付款，本单位无法承诺具体付款时间，4，竞价上传窗帘的低蓝光认证资质。