**采购需求**

**一、项目名称：长沙开放大学窗帘采购项目**

**二、采购清单一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **条目号** | **品目名称** | **数量** | **单位** | **控制单价（元）** | **控制总价**  **（元）** | **建议品牌** | **备注** |
| 1 | 布帘 | 630 | 平方米 | 140 | 88200 | 其他、国产 | 具体见安装明细 |
| 2 | 卷帘 | 290 | 平方米 | 110 | 31900 | 其他、国产 | 具体见安装明细 |

**三、货物技术规格、配置要求及售后服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条目号** | **品目名称** | **技术规格及配置要求** |
| 1 | 布帘 | 1. 布帘面料   1、成分：100%聚酯纤维；  2、防火等级：B1级；  3、PH值：≤6；  4、耐皂洗色牢度:根据《GB T 3921-2008 纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》，标准要求：≥5级；  5、耐光色泽度：根据《GB T 3921-2008 纺织品色牢度试验耐光色牢度》，标准要求：≥5级；  6、甲醛含量：检验依据《GB/T5296.4-2012 纺织品 甲醛的测定》，标准要求：≤300mg/kg；  7、可分解致癌芳香胺染料：禁用；  8、水洗变化率：根据《GB T 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》C类，标准要求：≤0；  9、抗紫外线性能：根据《GB T 18830-2009纺织产品性能》，标准要求：≥95。  二、布帘布头  1、材质为：100%纯棉，高度为：80mm；  2、防晒、美观，方便拆洗。  三、 窗帘轨道(纯无声直轨)  1、外观：表面采用行业先进电泳处理，表面无污迹，划花或脱漆，起泡等不良现象，标识全面，规范，美观等，端面切口平整，无批锋，无切削碎片在包装内；  2、厚度：最厚处2.0mm±0.3mm,最薄处1mm±0.3mm；  3、规格尺寸：轨道截面尺寸宽：22.5mm±1%(22.28~22.72)高：20.0mm±1%(19.8~20.2)封口材质厚度1mm±0.1mm；  4、功能性能：吊轨滑动畅顺自如，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轨能顺畅滑落吊轮轮架采用的是锰钢材料，吊轮轮片采用的是铁氟龙材料，吊轮单个承重≥20kg30000次测试无磨损每米空轨道重量在0.275-0.303kg/m油漆厚度≥19μm每米成品承重≥50kg。 |
|  | 卷帘 | 一、卷帘面料： 1、隔热、持久耐用、易于维护、节能环保，无卷皱；  2、面料成分：遮光面料，100%聚酯纤维；  3、色牢度：≥AATCC-4.0；  4、厚度：0.3mm±5%；  5、单位面积质量：≥320克/㎡±5%；  6、紫外线遮挡率：≥98%；  7、甲醛含量：GB/T 2912.1-2009 ，标准要求：≤20mg/kg；  8、纬斜：≤2%。  二、38卷管  1、采用优质的铝型材：化学成分为6063-T5（GB/T 3190）；  2、直径φ38mm，壁厚≥1.0mm；  3、管材外表面带凹槽，抗弯能力强，可保证在2.5m范围内不产生弯曲变形 。  三、下梁  1、采用优质的铝型材：化学成分为6063-T5（GB/T 3190）；  2、重量≥350g/m，壁厚≥1.0mm，截面尺寸35x12mm 表面采用阳极氧化处理。 |
| 3 | 其他要求 | 1、要求提供窗帘布、布头、轨道等实物样品；  2、卷帘及配件按实际面积计算、包含所有配件；  3、布帘不低于1:2倍折，按轨道长度\*窗帘高度计算面积；  4、投标人在竞价前须到我单位联系进行现场勘测，提供核心产品的检测报告，并提供设计方案；  5、投标人提供货物售后服务承诺书（质保期壹年）；  6、竞价文件上传必须提供现场勘察证明文件。 |

1. **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务要求项目** | **具体要求** |
| 1 | 项目总体说明 | 1.项目须含窗帘运输、安装和调试等，项目为交钥匙工程；  2.本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。  3.安装区域为长沙开放大学校内。 |
| 2 | 质保  期限 | 不少于壹年 |
| 3 | 售后  服务 | 1、提供壹年原厂免费保修和免费上门服务。  2、质保期内，投标人免费负责产品的维修，出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人均应及时并优惠提供所需的备品备件及维修服务。  3、响应时间：接采购人通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。  4、售后服务承诺：在质保期内若有质量问题，乙方负责免费更换，第二年开始质保期内，由乙方负责维修，材料费按成本价收取，人工及其他费用免收。  5、质保期内，安排维修人员进行巡检或应急维修。 |
| 4 | 安装调试与试运行 | 1.在安装、调试的过程中，中标方应按用户单位的要求进行安装及调试。  2.中标人在生产前应到用户单位实地进行实际测量，以招标人最终确定的尺寸、颜色等工艺要求，经采购人同意后，再进行批量生产。  3.在投标产品生产过程中，招标人可随时对中标人的生产过程进行检查，若发现生产材料与本文件规定不一致的、或转包的，招标人有权终止合同，并保留追究违约责任的权利。  4.交付的中标产品，若发现产品材质与招标文件要求及投标承诺不一致的，有权拒绝中标或终止合同，并对损失进行双倍追偿。  5.货到指定地点完成安装且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。为确保产品质量，采购人必要时有权对货物进行破坏性验收，相关费用及破坏的货物由中标人承担。 |
| 5 | 响应  时间 | 接采购人通知后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内解决问题 |
| 6 | 交货  时间 | 合同签订后二十日内 |
| 7 | 踏勘 | 为确保项目整体质量，供应商须自行现场踏勘（采购人不统一组织踏勘），并根据踏勘的情况提交包含窗帘尺寸及数量的窗帘安装方案的踏勘材料，竞价文件中供应商须提交符合学校实际需求踏勘材料，没有进行踏勘或踏勘材料不符合学校实际情况则竞价无效。 |
| 8 | 付款  条件 | 付款条件及付款方式:货物安装调试培训完毕，验收合格后，根据中标人开具合同价款的正规增值税普通发票及甲方验收证明单支付合同款的95%，一年后货物无质量问题且售后服务响应及时，支付余款5%。 |

附件：安装明细一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **长沙开放大学窗帘尺寸** | | | | | | |
| **窗帘类型** | **安装位置** | **宽（米）** | **高（米）** | **窗户**  **个数** | **数量（m2）** | **备注** |
| 卷帘 | 日知楼 | 1.63 | 2.3 | 72 | 269.93 | 1楼、4—6楼，共4层楼，72间房 |
| 卷帘 | 体育馆一楼茶艺体验室 | 1.14 | 3 | 1 | 3.42 |  |
| 卷帘 | 体育馆一楼书法体验室 | 1.14 | 3 | 1 | 3.42 |  |
| 卷帘 | 体育馆一楼手工体验室 | 1.14 | 3 | 1 | 3.42 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 290 |  |
| 布帘 | 明道楼宿舍 | 1.45 | 2.1 | 57 | 347.13 | 2楼—4楼，共3层楼，57间房。 |
| 布帘 | 明道楼食堂包厢1 | 5.9 | 2 | 1 | 23.60 |  |
| 布帘 | 明道楼食堂包厢2 | 2.95 | 2 | 1 | 11.80 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼茶艺体验室 | 5.5 | 3 | 1 | 33.00 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼书画体验室 | 5.5 | 3 | 1 | 33.00 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼手工体验室 | 5.5 | 3 | 1 | 33.00 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼舞蹈体验室 | 7.7 | 3 | 1 | 46.20 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼舞蹈体验室 | 5.6 | 3 | 1 | 33.60 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼唱歌体验室 | 3.66 | 3 | 1 | 21.96 |  |
| 布帘 | 体育馆一楼唱歌体验室 | 7.55 | 3 | 1 | 45.30 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 630 |  |