**办公设备用品采购招标文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本信息  | 项目名称 | 办公设备用品采购 |
| 控制总价(万元) | 11.586 |
| 联系人及联系电话 |  |
| 采购执行周期【默认30天】 | 30天 |
| 竞价规则  | 竞价开始时间 | 以竞价信息发布之日起为竞价开始时间 |
| 竞价截止时间 | 竞价开始后3个工作日18:00:00 |
| 有效竞价标准  | 有效报价供应商不少于3家 |
| 成交规则 | 采购人在有效报价的供应商中手动确认成交供应商 |
| 采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 合计（元） | 说明 |
| 台式电脑 | 8 | 套 | 5000 | 40000 | 需要完全满足招标参数要求 |
| 彩色复印机 | 1 | 套 | 40000 | 40000 | 需要完全满足招标参数要求 |
| 办公桌 | 8 | 张 | 1890 | 15120  | 需要完全满足招标参数要求 |
| 办公椅 | 8 | 张 | 680 | 5440  | 需要完全满足招标参数要求 |
| 沙发 | 3 | 张 | 2350 | 7050  | 需要完全满足招标参数要求 |
| 茶几 | 3 | 个 | 700 | 2100  | 需要完全满足招标参数要求 |
| 三门书柜 | 3 | 个 | 1200 | 3600  | 需要完全满足招标参数要求 |
| 茶水柜 | 3 | 个 | 850 | 2550  | 需要完全满足招标参数要求 |
| 预算合计 | 115860元 |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 | 商务项目 | 商务要求 | 是否核心要求 |
|  | 服务保障 | 1、投标单位需要在投标文件中对核心参数的提供必要的产品截图说明。2、为了保证所投软件的真实性，采购方有权要求中标单位在三个工作日上门，对产品的技术参数逐条进行演示，有任何不满足项做虚假应标处理。1、为确保产品质量及型号一致，投标时必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；2、提供产品节能，3C及环保认证材料；3、投标时必须提供生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件以及本地维修站点资质证明材料；4、中标后48小时内，供应商需安排送货上门，不接受快递物流配送；5、需提供厂家认证的工程师上门安装调试，并进行免费的使用培训；为保证服务质量和响应速度，不接受外地供应商报价；6、适配单位原有管理及文印系统，支持2小时上门处理故障及售后响应； | 是 |
|  | 售后服务要求 | 1、技术支持工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 10 小时；非工作期间为9：00-17：00 8小时；乙方不能在响应时间内及时赶到维修的，甲方有权自行维修或委托他人维修，所需费用由乙方承担，甲方可从质保金中予以扣除。2、故障响应若接到用户报修通知后，可通过咨询电话、电子邮件、微信远程协助等方式解决用户在使用过程中遇到的问题。2小时响应，8小时内做出响应方案，解决问题时间不超过48小时。制造商书面承诺三年保修及上门服务,制造商在株洲市设有独立售后服务机构（提供官网截图并加盖公章），制造商提供官方微信服务平台，实现在线咨询、预约报修、保修期和服务网点查询等移动端功能（提供微信截图并加盖公章）。 | 是 |

 |

招标参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 说明 |
| 1 | 办公桌 | ▲基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。 ▲油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。 ▲水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。 ▲五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。 |
| 2 | 办公椅 | ·采用优质西皮 ，实木扶手 ·高密度回弹海绵 |
| 3 | 沙发 | 木框采用泰国进口橡木实木框，内部采用弹簧,高密度海绵，皮面采用黑色优质西皮 |
| 4 | 茶几 | ▲基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。 ▲油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。 ▲水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。 ▲五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。 |
| 5 | 三门书柜 | ▲基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。 ▲油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。 ▲水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。 ▲五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。 |
| 6 | 茶水柜 | ▲基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。 ▲油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。 ▲水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。 ▲五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。 |
| 7 | 台式电脑 | 1. 机箱： 商用外观微塔式机箱，顶置电源开关；2. CPU：≥10核处理器，频率≥1.8-4.6 Ghz；3. 内存：≥16G DDR4 3200MHz，≥2个内存插槽； 4. 硬盘：≥512GB M.2 PCIe NVME 硬盘 ；5. 声卡：≥5.1声道声卡；6. 显卡：≥高性能集成显卡；7. 网卡：≥集成10/100/1000M自适应网卡；8. 电源：≥180W 高能效电源；9. 键鼠：同品牌USB或者PS2键鼠套装；10.接口：≥前置2个USB口，≥1组前置音频接口，≥1个后置音频接口，≥2个视频接口，≥1个RJ45接口；10.显示：同品牌23.8寸液晶显示器，刷新率≥75Hz，分辨率≥1920\*1080；11.统：支持国产麒麟系统、国产统信系统、LINUX系统、Windows系统；支持双系统安装；12.安全：为防止第三方人员利用黑客工具破解密码，保护系统安全。主板须集成USB屏蔽功能，支持仅识别USB键盘和鼠标，屏蔽USB读取设备（U盘，移动硬盘等）；须支持禁用从U盘启动PE系统；计算机生产方通过中国信息安全测评中心受理的国家信息安全测评/信息安全服务资质测评（安全工程类一级及以上）。13. 服务：制造商书面承诺三年保修及上门服务,制造商在株洲市设有独立售后服务机构（提供官网截图并加盖公章），制造商提供官方微信服务平台，实现在线咨询、预约报修、保修期和服务网点查询等移动端功能（提供微信截图并加盖公章）。 |
| 8 | 彩色复印机 | 1、复印打印速度：黑白、彩色35页/分钟，黑彩同速，鼓粉分离；2、A3+幅面双面复印、双面打印、彩色扫描；3、标配自动双面输稿器，黑白、彩色扫描同速，单面80页/分钟；最高扫描分辨率1200dpi；可删除白纸页面；选配双面同步扫描，最高150页/单面，300页/双面；4、预热时间24秒，首页复印时间：黑白4.5秒，彩色6.9秒；5、标配网络打印功能，支持U盘/SD卡直接打印扫描，可接应网络客户端同时使用Windows ；6、标配PCL5C、PCL6、PCL6 PDF Direct打印语言、PS仿真打印语言；7、标准打印分辨率1200\*1200dpi，最高4800\*1200dpi；8、标配纸张容量1200页（550页\*2纸盒，手送盘100页），最大4700页，连续复印1-999张； 9、标配4GB内存+智能操作面板4GB系统内存；256GB SSD高速硬盘，最大1TB硬盘；10、支持SAR3及1260mm长纸，厚纸打印，支持纸张重量52-300g，双面52-256g；11、标配10.1英寸安卓系统智能触摸屏，内置安卓系统，支持WIFI、蓝牙，支持移动打印/扫描，多种直观APP，可自定义智能用户界面；视频指导更换耗材；12、缩放比率25%-400%（1%微调）；13、标配以太网10base-T/100base-TX/1000base-T和USB2.0打印接口；14、可扫描至电脑、服务器、电子邮件和WEB邮件，支持SMB扫描、高压缩PDF扫描，扫描格式PDF、TIFF、JPEG和高压缩PDF；15、标配电子分页、十字分页、堆叠分页；16、标配新型IH（感应加热）定影技术，自动净化显影系统；17、标配人体靠近红外感知传感器；18、实现远程管理和监控机器状态；实现批量管理地址薄，全部打印复印印量数据的浏览；19、标配认证功能，用户代码认证、综合服务器认证等多种认证，设置使用权限和访问权限，同时获取各个用户的工作日志和访问日志；20、标配安全打印功能，支持个人认证系统AE2，使用非接触式IC卡进行认证；标配硬盘数据擦除功能（符合ISO15408标准）和复印保护、加密复印等功能；商务条款：1、为确保产品质量及型号一致，投标时必须提供生产厂商盖章的该产品彩页，或者官网截图参数配置表；2、提供产品节能，3C及环保认证材料；3、投标时必须提供生产厂商针对本项目出具的供货证明书原件、售后服务承诺书原件以及本地维修站点资质证明材料；4、中标后48小时内，供应商需安排送货上门，不接受快递物流配送；5、需提供厂家认证的工程师上门安装调试，并进行免费的使用培训；为保证服务质量和响应速度，不接受外地供应商报价；6、适配单位原有管理及文印系统，支持2小时上门处理故障及售后响应； |