**株洲市渌口区明德小学饮水设备采购方案**

**一、饮水设备意向采购品牌：**生命伟业、金泉涞

**二、饮水设备采购项目预算：**15万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **备注** |
| 1 | 饮水设备（四个水嘴） | 14台 | 含水电安装  及质保2年 |
| 2 | 定制不锈钢架 | 3个 | 含运费及安装 |

**三、项目采购要求**

（1）净水工艺：采用 5 级及以上过滤工艺

（2）净水流量：≥60L/H，额定总净水量：≥5m3

（3）加热内胆：≥35L

（4）饮水机产品尺寸：1200\*450\*1500mm

（5）水嘴数量：4 个（温水，触摸式取水方式）

（6）出水水质：符合《生活饮用水质处理器卫生安全与功能评价规范—— 反渗透处理装置》（2001）的要求

（7）其他功能：带智能运行显示，紫外线杀菌功能，具备防干烧、防漏电等多重安全保护。

**（8）设备安装及配套要求：负责饮水设备的配套电源、给排水管线材料的供应及安装，保障正常供水。另定制3个不锈钢架，规格要求：长度不低于3米，高度不低于2.5米，背景框预留饮水项目公示内容（附参考图）。**

（9）验收要求：饮水设备安装完毕，正式投入使用前应出具1份第三方权威检测机构的合格水质检验报告。

（10）服务要求：饮水设备出现故障时，乙方接到电话后1小时到达现场，2小时内解决问题。如4小时内无法恢复供水，须第一时间上报学校，并做好应急供水方案。

（11）资质要求：提供饮水设备整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件加盖公章，提供饮水设备厂家针对本项目的授权书，饮水设备厂家售后服务承诺书另盖厂家公章。

（12）其他要求：提供整机质保2年，以及质保期内每学期1次饮水设备耗材更换和1次第三方权威检测机构水质检测服务。在竞价前需向甲方提供样品，在取得校方的样品合格证明后，方可参与报价。否则竞价无效。

**附：不锈钢架参考图**

