双柱双连包边课桌椅采购参数

数量：250套

课桌规格：600mm\*400mm\*780mm

1. 桌面：长600mm\*宽 400mm\*厚 2.0mm（除厚度尺寸之外，长宽正负偏离不得超出 2mm）。

材质：课桌面板采用18mm厚E1级环保高密度板， pvc 注塑全包边，防水防潮防雾，不受水、无机盐、碱及多种酸的影响；防污性强，易清洗，可用清水清洗，污渍部分可用日常清洗剂擦洗；课桌面板的四周为圆弧设计，防止学生磕碰受伤；桌面正上方带有一笔槽，课桌四个角部呈圆弧形，防止磕碰，圆润美观。

2. 桌腿、立管：20mm\*50mm\*1.0mm(±1mm) 椭圆管。

拉管：采用冷轧钢板经模压并经高频焊接一次成型闭口异形钢管；立面成型尺寸为24mm\*45mm，材料厚度≥1.0mm；管材三面共具有6条内凹加强筋，底部带有凹凸花纹。

3. 桌斗板：0.7mm 厚优质冷轧板。

4. 升降片：采用厚度0.9mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件，边沿及中间部分均有加强筋。桌面与主体采用自攻丝连接不露丝，升降范围（640mm-760mm），侧板带挂钩。

座椅规格：长400mm\*宽365mm\*高420 。

1.凳面尺寸：400mm\*365mm\*18mm，靠背尺寸400mm\*170mm\*18mm：采用环保E1级饰面密度板，pvc 注塑全包边厚度为 18㎜，椅面四角磨出圆角，四周无接头一次性注塑封边。

2．凳子升降冷轧侧板：采用厚度为0.9mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件、升降孔距中对中20mm，不低于四挡调节, 升降范围（360mm-420mm）。

3．凳子立柱采用50mm\*20mm\*1.0mm椭圆管，落地管采用50mm\*20mm\*0.9mm椭圆管。

拉管：双连接，采用冷轧钢板经模压并经高频焊接一次成型闭口异形钢管；立面成型尺寸为24mm\*45mm(±1mm)，材料厚度≥1.0mm；管材三面共具有6条内凹加强筋，底部带有凹凸花纹。

1. 凳脚两端配置高强度增强塑料脚套，倒挂固定，以防脱落。