**附件1：**

床铺尺寸2000×900×1800mm

1、床铺：上铺床头高度尺寸为1800mm，床头宽度尺寸为900mm，上铺横梁下点离地1450mm；下铺床头高度尺寸为320mm，床头宽度尺寸为900mm。床档横管采用两支30×30mm（允许误差±1mm），厚度≥1.2mm方管，立管用三支Φ19×1.2mm圆管。

2、床横梁：采用50×30mm（允许误差±1mm）的方管，厚度≥1.4mm。

3、床立柱：采用40×40mm（允许误差±1mm），厚度≥1.5mm方管弯成U字成型焊接。

4、床铺板托管：采用20×30mm（允许误差±1mm），厚度≥1.2mm优质方管，横托不少于5根，必须焊接固定。

5、楼梯：支架采用25mm×25mm×1.2mm方管焊接，楼梯脚踏板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成，必须可以起到防滑作用，脚踏板规格340mm×80mm (±5mm），≥1.2mm厚，内嵌防滑塑料件规格210mm ×50mm×2mm，塑料件与脚踏板稳固连接，卡扣点不少于10个稳固连接不易脱落，踏板前沿需为封口折边，防止撞伤。

6、床铺板：床板规格为1930×830mm（允许误差±1mm），厚度≥15mm，采用少于8块优质全干新杉木板整条钉成一块板。木方尺寸为实木30×40mm，木方数量不少于3根，双面刨光，与床架相结合使用。

7、床护栏：采用直径22mm圆管，壁厚≥1.2mm，高≥300mm，长度不少于1000mm，高度、长度符合国家标准。

8、床挂：采用厚度≥2mm的冷轧钢板冲压件，规格：90×35mm（允许误差±1mm）。

9、安装、焊接：床腿和床横梁采用螺杆螺母固定，优质五金配件，焊接接口及表面平整光滑无毛刺，经除锈、表面磷化、喷塑，颜色为灰白色。

双层床铺参考图：

