**为全县特贫困人员安装无线烟感火灾探测报警器采购需求**

# 项目信息

项目名称：城步苗族自治县消防救援大队为全县特贫困人员安装无线烟感火灾探测报警器。

采购方式：电子卖场竞价

项目概况：根据需要，我大队为特殊群体购置一批无线感烟探测器，整体提升特殊人群整体抗御火灾能力。具体详见采购清单。

项目联系人及联系方式:李悦，18373914624。

# 供应商基本资质要求

1、供应商需提供有效的营业执照复印件，以证明其合法经营的身份和资格。

2、要求供应商未列入重大税收违法失信主体名单和经营异常名录。可通过 “信用中国”等官方信用平台查询供应商的信用记录，以确保其具有良好的商业信誉。

# 采购内容与要求

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及功能要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 联网型独立感烟火灾探测报警器 | 设备性能描述：▲1、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供竞价公告发布前生效的应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章证明）2、支持声音报警，警报音量三米范围内>80dB。3、具备消音、自检、运行指示等功能。4.支持4G通讯方式。5、在正常室温和正常网络环境（指信号强度RSRP＞-110dbm 且 信噪比SNR＞3，每天1次心跳、每月报警3分钟、每月1次自检，且及时处置报警）的情况下，电池平均续航时间可达6年。▲6、当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。（提供竞价公告发布前生效的公安部检验报告复印件并加盖供应商公章证明）▲7、设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时（电池欠压值默认为2.65V），设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端。（提供竞价公告发布前生效的公安部检验报告复印件并加盖供应商公章证明）设备智能管理平台功能描述：1、平台应由WEB端、移动客户端（Android，IOS）组成。2、平台WEB端至少具有工作台，数据监测，单位管理，设备管理，人员管理，短信语音配置，报警配置，报警记录，故障记录，运维管理，安全报告等功能。3、平台WEB端应支持展示报警、故障信息概览，包括今日报警数、今日真实火警数、报警/故障总数、已处理/未处理报警数、已处理/未处理故障数、今日报警单位、今日故障单位、离线设备。4、 平台WEB端应支持查看设备及传感器的实时监测数据，并按照设备所属系统区分展示。支持展示设备在离线统计，设备状态统计，监测值状态统计。▲5、平台WEB端应支持配置报警推送周期，实现对同一报警源发生的同类型报警，报警未恢复的情况下，在报警合并时间内合为一条报警；设定时间内未恢复，系统重置该报警。支持按系统进行特殊规则配置，包括报警合并时间、报警推送周期。（提供竞价公告发布前生效的公安部检验报告复印件并加盖供应商公章证明）▲6、平台WEB端应支持防骚扰配置，可按系统配置短信/语音推送间隔，同一报警源同一报警类型在规则时间段内只通知一次短信/语音。（提供竞价公告发布前生效的公安部检验报告复印件并加盖供应商公章证明）7、手机APP端应支持单位用户查看全部接入的设备信息，包括设备总数，在离线数，正常/故障数。支持查看设备当前监测值，监测值历史趋势，设备消音，查看设备安装人员。支持以所属单位进行分类查看；8、手机APP端应支持单位用户查看全部接入的设备报警信息，统计报警总数，已处理数，未处理数，今日报警数，今日已处理，今日未处理数。 | 2000 | 套 |

1. **技术要求**
2. 以上技术参数及功能要求为验收的必要条件，不得偏离参数。拟参与竞价的供应商需按采购清单要求提供相关证明材料，并和竞价文件一起上传。

2、提供质保期为验收合格之日起6年，物联网卡有效使用时间6年，正常监测状态下电池续航时间6年的承诺书，并加盖单位公章。

3、本项目烟感安装地较分散，为确保报价供应商完全理解采购需求、交付要求、以及售后服务要求。拟参与竞价的供应商，需先详细了解项目情况，明确项目需求与项目整体实施部署要求，并获取“项目确认函”。该资料扫描件应同竞价文件一起上传，否则采购单位有权认定供应商竞价无效。

1. **商务条款**

**1、项目预算**

供应商报价不得超过此预算，否则视为无效报价。

**2、付款方式**

项目完成验收后，需进行结算审计，按审计金额进行公对公转账付款。

**3、交货/服务时间与地点**

地点：邵阳市城步苗族自治县消防救援大队

时间：中标方在合同签订60个自然日内完成项目交付。

**4、售后服务**

（1）质保期为验收合格之日起6年。

（2）提供7×24小时电话服务热线和技术咨询。

（3）在采购人申告故障后，必须及时响应。

# 其他要求及说明

1. 供应商响应附件须齐全且满足三、采购内容与要求章节中的所有技术和商务要求，响应文件应包含报价清单（列明品牌、型号、单价）、营业执照复印件、相关资质证明文件。上传的所有附件需确保内容清晰，且每一页需加盖单位公章。凡资料不齐全、不满足技术要求或商务要求以及上传资料不清晰皆评定为无效竞价商。
2. 本项目采用费用包干方式，竞价方应根据项目要求和现场情况，详细评估项目所需的设备及材料购置，以及相关产品运输保险保管、项目安装调试、运行测试、验收、培训等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标方免费提供，采购人不再支付任何费用。
3. 在确保项目质量、进度、安全生产的前提下，文明施工，防止环境污染。施工安全保障和施工过程中产生的一切安全、事故等全部由中标方自行负责。
4. 如与我方要求内容偏离，对于虚假承诺或达不到预期效果，我方依据相关法律追究责任并要求赔偿相关损失。如有恶意低价参与竞价中标的供应商，我方将向当地法院提请诉讼和有关监管部门反馈并严肃追责。