安乡县消防救援大队跑步机采购项目

一、项目概况

1、项目名称：安乡县消防救援大队跑步机采购项目

2、采购方式：电子卖场竞价

3、采购控制总价：人民币20000.00元

4、项目概况：安乡县消防救援大队采购跑步机1台（采购需求附后）

二、投标人资格要求

1、无电子卖场不良记录。

2、供应商恶意竞价将评为不合格商家。

三、投标文件递交截止时间：湖南省政府采购电子卖场（https://hunan.zcygov.cn/）本项目报价文件上传截止时间。

四、投标文件递交地点：由投标人编制响应文件并上传到湖南省政府采购电子卖场（https://hunan.zcygov.cn/）

五、投标要求：

1、报价一览表（见附件）

2、供应商营业执照、法人身份证等复印件（盖公章）

3、产品经销或代理证明文件（复印件盖公章）

4、产品售后承诺书

5、 其他应当提供的响应文件资料

六、评标标准

1、投标价格的合理性。

2、投标人的综合实力。

3、投标公司是否满足竞价文件要求。

**七、付款方式**

1、货物验收合格后，按成交金额一次性付清。

2、中标人凭以下有效文件向采购人申请支付货款：①合同；②双方签字确认的验收表；③中标人根据双方确认的实际送货金额开具的正式发票；④其他应当提供的文件或资料。

3、采购人收到中标人货款支付申请且相关资料完整真实有效的，按程序办理货款支付手续。

八、联系方式：

招标单位：安乡县消防救援大队

联系人：刘

联系电话：18817087808

联系地址：湖南省常德市安乡县深柳镇洞庭大道南段消防救援大队

九、其他要求

**（一）技术要求**

1、所投产品必须承诺原装正品未拆封，提供的货物品牌、规格型号必须与计划清单的产品一致，因型号、质量问题造成的一切后果均由供应商承担。

2、本次提供的产品涉及到相应设备的技术服务（含跑步机的使用说明、维护、保养等），应免费提供。

3、供应商所投产品需满足技术参数要求，根据附件填写所投产品的规格参数，如参数不符，不予接受。

4、供应商所投产品需在线上可查找相关信息。

**（二）商务要求**

1、投标人应严格按照产品的意向品牌、规格进行报价，不得选用其他品牌，严禁送假货，一经发现严肃处理，投标报价超过采购项目总预算，均视为无效投标。

2、交货时间：签订合同后3天内完成跑步机的安装调试。

**（三）报价要求**

供应商应当对照采购跑步机参数表要求进行报价。报价包含运输、保险、税费、搬运等费用。

**（四）配送要求**

为保证大队指战员日常的体能训练需要，采取一次配送方式进行配送，在签订合同后3天内完成配送并安装到位。

1. 送货地点：安乡县消防救援大队健身房内。
2. 联系方式：18817087808（刘）
3. 安装调试：中标人在配送时需将跑步机安装调试到位，方可验收通过。

4. 中标人在配送时应当如实填写送货单据，并经双方签字确认。

**（五）服务期限**

供应商自合同签订之日起，提供一年的免费维保服务。

安乡县消防救援大队跑步机采购项目参数表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 参考图片 | 技术参数 | 参考品牌 |
| 1 | 跑步机 | 商用 | 台 | 1 | 20000.00 |  | 1、产品尺寸:≥2190x970x1600mm  2、用途类别:S商用;精度等级:B  3、速度范围:≥0.8~20km/h  4、坡度范围:≥-3~15%  5、电机采用AC马达;输入功率:z2.25kw;额定功率:≥2.2kw  6、跑台尺寸:≥580mmx1570mm，单侧脚踏平台尺寸:z130mmx1570mm  7、跑板厚度:≥25mm  8、跑带厚度:≥2.2mm  9、主要管材规格:立柱≥200x70x2.5mm;底架管:≥120x40x2.0mm  10、最大人体质量:≥180kg  智能参数说明:  1、显示屏可显示时间、卡路里、距离、速度、心率、坡度、爬坡距离等数据;  2、预设登山、间歇、燃脂、心肺等四种运动程式;  3、可快速选择3、6、9、12km/h四种速度和3、6、9、12%四种坡度;  执行标准:GB 17498.1-2008、GB 17498.6-2008 | 舒华、  迈宝赫 |