**临澧县消防救援大队健身器材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **图片** | **单位** | **数量** | **单价** |
| 1 | 商用跑步机 | 器材特性 15.6寸多视窗普通屏；触摸式按键；abs材质皮革纹扶手 2.4t跑带；25t跑板；直径100mm滚动；台湾产变频器；升降马达：转速1475r/min，频率：50hz，输出功率60W，绝缘等级class：B;一体化双轮结构，大跨距，有效提高机身稳定性主马达：额定功率3.0HP(2.2KW),峰值功率7HP过载保护器:13A功能：电子读数心率监控：50-256（次/分钟）热量范围：0-999kcal距离0-99km时间0：00-99：59速度1.0-20.0km/h坡度0-20尺寸：2250mm\*990mm\*1680mm跑台面积：1600mm\*530mm重量：250kg |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 商用无动力跑步 机 | 1850mm\*900mm\*1651mm跑板宽度490mm跑带长度1680mm多相驱动技术表面轨迹控制板载轴承7英寸lcd背光显示220kg机重 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 商用深蹲架 | 1、产品尺寸：1485\*1340\*2340mm2、产品重量：146kg3、标准配重： 自由配重4、锻炼部位：配以辅助设备自由训练，引体向上、深蹲、 卧推等；5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0类矩形管材精密焊管， 经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水 线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞 士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；6、基础配件：铝合金配件。7、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂， 管内外壁均喷涂。 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 2.2米黑色 奥杆 | 合金钢，带2个铜套， 内置4个轴承，整体镀装饰铬，承重 700磅（配两个弹簧卡头）长2.2米，直径30mm |  | 台 | 4 |  |
| 5 | 商用臀桥机 | 1、产品尺寸：1810\*1240\*1240mm2、产品重量：100kg3、锻炼部位：臀部（着重）、腰部、腿部肌肉4、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0类椭圆管材精密焊管， 经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水 线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞 士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；5、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背 板；6、基础配件：铝合金配件。7、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂， 管内外壁均喷涂。8、脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型与304不锈钢板镂空； 已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001 :2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 |  | 台 | 1 |  |
| **合计** |  |