|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 价格 |
| 1 | 彩色打印机 | 1、最大处理幅面：A4  2、彩色打印速度：38ppm  3、打印语言：PDL  4、其他打印功能：支持省墨模式、低噪打印、小册子打印  5、缩放范围：25-400%（最小调整量为1%）  6、其他复印功能：文本，图像，本+图像，自动（默认）  7、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监视。  8、安全增强功能：设备安全启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录。  9、有线网络打印功能：支持  10、纸张输入容量：≥1450页 | 13台 | 67700 |
| 2 | 复印打印扫描一体机 | 1、产品类型：黑白激光一体机  2、技术类型：激光打印技术  3、双面打印：自动双面打印  4、打印速度：33页/分钟（A4）  5、打印分辨率：PS3/PCL6/PCL5/PDF  6、耗材类型：鼓粉分离  7、接口类型：USB2.0接口，RJ-45接口  8、内存大小：256MB  9、复印速度：33页/分钟（A4）  10、复印分辨率：600×600dpi  11、连续复印：1-99页  12、复印缩放：25%-400%  13、首页复印时间：平板:<10秒，ADF:<11秒  14、扫描类型：平板+馈纸式  15、扫描速度：24ppm（A4）/25ppm（Letter）  16、扫描分辨率：平板:1200×1200dpi，ADF:600×600dpi  17、扫描尺寸：ADF:216×356mm，平板:216×297mm  18、电源：AC220-240V，50/60Hz  19、尺寸：415×365×350mm | 5台 | 17600 |

**采购项目实施要求**

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，所有有关的技术规格须与招标文件的规定相一致。并负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格，负责其派出的施工人员的人身意外保险。

产品包装采用符合国际免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中英文标出装运标记；成交供应商应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵规定的交货地点，并承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

采购人提供的设备及技术要求作为响应文件的组成内容，供应商应根据实际情况和功能要求提出相应的供货详细方案。

所有在响应文件中没有显示出来，但完成招标项目所必须的其它设备、材料、部件及工作内容均在招标范围之内，由成交供应商供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本投标方案内，由成交供应商免费供应和安装。

供应商至少满足本项目所列设备，其他安装调试使用所必需设备均应一并提供，如在合同签订后所有设备在现场安装调试前发现设备、材料、元器件欠缺，承包人应无偿补齐。

成交供应商须自备本项目实施所必须的工具设备。成交供应商须负责施工期间的防火防盗及设备的妥善保管和生产安全工作，因成交供应商责任所造成的火灾、失窃、设备毁损、人员伤亡等事故，由成交供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。

成交供应商负责中标所供设备的安装、调试及开通。验收合格后，成交供应商应提供至少1年的质保。质保期内产品有质量问题，应无条件调换或退货。采购人有权追回所付货款，由此造成的一切损失由成交供应商承担。

按国际和国家标准及行业标准进行质量验收。验收由采购人、国家权威检测机构进行。验收不合格，由成交供应商承担返工、赔偿等责任。

技术服务要求。供应商必须向项目单位承诺提供技术支持，为系统主要设备、软件和通信网络的功能扩充提供至少2年的免费技术支持（包括现场支持），详细阐述免费技术支持的内容与范围。

成交供应商应提交详细的售后保修计划，列出保修方案，并明确列出每种故障的修复时效，其条件不得低于以下规定：

保修期内，成交供应商负责对其提供的设备进行维修、调试、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并不得收取任何额外费用。

不论何种原因，成交供应商在接到相关故障的通知后，应在半小时内响应，2小时内赶到现场，6小时内修复。

成交供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。

在设备的设计使用寿命期内，成交供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在响应文件中提供备品备件方案，详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。

质保期满之后成交供应商应终身提供优质服务，经双方协商收取适当零配件费和维修费，承诺质保期满后收费维护的方式、范围（包括：产品、技术、模块、部件）等维护服务内容。

本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明完成本项目并通过验收所需的所有各项服务的明细表及全部费用,包括设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

实施时间及地点：

供货安装时间：签订合同后15天内交货安装验收完毕。

供货安装地点：采购人指定地点。