**中央空调主机设备维保采购需求**

**一、项目情况：**

我院门诊楼与住院楼分2个独立区域，各采用2套远大溴化锂直燃机组进行制冷与采暖工作，并提供生活热水，设备已经运行使用多年。为了确保设备的稳定运行，依据设备的运行要求按期对主机、水泵、冷却塔、控制系统等设备进行系统的、专业的日常维护保养工作，将停机故障率降到最低。

**二、维保主要设备：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 投入时间 |
| 远大一体化直燃机组 | BYZ50IXD | 1台 | 住院楼楼顶 | 2008 |
| 循环水泵 | 7.5Kw | 2台 |
| 冷却塔 | 200m³/h | 1台 |
| 远大一体化直燃机组 | BZY50XD | 1台 | 门诊楼 | 2010 |
| 循环水泵 | 7.5Kw | 2台 |
| 冷却塔 | 200m³/h | 1台 |

**三、服务项目：**

1、燃气空调主机设备维保

2、控制系统设备维保

3、输配系统（循环水泵）设备维保

4、冷却塔设备维保

5、远程联网控制、监控服务：进行远程设置、诊断与操作服务，远程故障复位及故障信息发送接收。

6、服务期限：365天(1年度)

**四、服务要求：**

1、完善系统，保证设备安全、高效运行。

2、用户操作人员进行现场培训。

3、设备维保服务质量要求或标准：须达到良好工况运行状态（各项运行数据须在厂家和行业规范的合理幅度范围内）。维保项目完工后必须经过甲方单位验收合格。

4、备件保障：提供原厂合格配件。

5、提供24小时的故障服务受理与不限次数维修服务（含节假日）。

6、接到故障报修后30分钟内到达现场，进行故障维修工作，一般故障维修不超过1小时。

7、供应商需进行现场踏勘的，应在公告发布之日起2日内提出申请，由相关科室统一组织，对设备存在的问题、工作服务范围、要求、设备型号等相关项目内容进行确认；各潜在供应商，中标后不得以采购方的服务范围、要求、数量、故障、配件要求等相关项目内容不明，而提出质疑或拒绝履行义务，否则，根据相关法律法规承担相应责任。

8、供应商自行拟定承诺函、报价项目清单明细与服务项目方案，以及项目配件承诺书并上传。