**安化县龙塘镇完小食堂综合楼室外电力施工及清单**

**一、资质要求：**

供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记下的法人、其他组织或者自然人，并在湖南省政府电子卖场入驻。投标公司相关人员具有施工经验：具有对学校或教育机构电力设施改造项目的成功施工经验。具有技术团队：拥有专业的施工团队，熟悉图纸解读与施工规范，能够高效、准确地执行施工任务。具有安全管理：具备完善的安全管理体系，能够确保施工过程中的安全与质量。

**二、竞价要求：**

参与竞价的公司竞价前应做好以下工作，否则将视为无效竞价：

1、提供报价表加盖公章原件扫描件。

2、提供加盖公章的供应商营业执照原件扫描件。

3、为确保产品符合采购要求及售后服务的可靠性，竞价投标人须提供材料针对此项目2年售后服务承诺书，并加盖制造商公章。

上述所有资料需加盖供应商公章并扫描作为附件按序号打包上传，未上传附件、上传附件不清晰视为无效报价，签订合同时提供上述资料原件，否则视为无效报价，作废标处理。

**三、交付日期：2025年6月20日前**送货安装、调试至正常使用，如不能按期交付的请勿投标，否则追究相关责任。

**四、交货要求：**按清单由供应商送货上门并按时安装、调试至正常使用。

**五、价格要求：**产品报价包含设备运费及安装费，学校在成交价上不承担任何费用。

**六、付款方式：**验收/通电正常合格后，提供正规发票一次性付清。

**七、规格参数以及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| 铜芯电缆 | YJV-22-4\*150全铜 | 米 | 590 |
| 铜芯电缆 | YJV-4\*95全铜 | 米 | 20 |
| 配电箱 | ZAP1 | 套 | 1 |
| 配电箱 | CFAP | 套 | 1 |
| 配电箱 | CAP1 | 套 | 1 |
| 配电箱 | CAP2 | 套 | 1 |
| 铜鼻头及耗材 | DT-150/95 | 套 | 32 |
| 发电机及箱变出线柜新增断路器 | 400A-3P | 套 | 2 |
| 箱变、发电机出线柜新增铜母线 |  | 套 | 2 |
| 安装及调试 | 电缆敷设工资：4\*150，4\*90，4套配电箱安装工资，8套95-150干包式电缆头制作费，2套箱变、发电机出线柜新增断路器母线改装费 | 项 | 1 |