**吉首市公安局**

**竞价采购需求**

**项目名称：吉首市公安局警训馆体能器材采购项目**

**采购人：吉首市公安局**

**采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **技术规格** | **数量** | **单价（元）** | 1个 | **小计（元）** |
| 1 | 立式拳击沙包 |  | 1.高度：175-185cm可调2.直经60/38cm3.加厚高弹材质：抗撕裂超纤皮高弹聚氨酯多层，复合内胆。4.多重稳定系统：底座+配重袋+吸盘 | 840 | 1个 | 840 |
| 2 | 立式人型沙包 |  | 1. 高度170cm，底盘60cm,
2. 硅胶仿人形120cm.
3. 多重稳定系统：底座+配重袋+吸盘

4.材质：硅胶（厚度3-6mm） | 1630 | 1个 | 1630 |
| 3 | 拳套手把脚把 |  | 1. 共拳套2对手把2只脚把2只
2. 产品规格：10oz
3. 产品材质：皮革面料，聚氨酯发泡内胆/PR+EVA双层泡沫内胆。
 | 685 | 2套 | 1370 |
| 4 | 划船机 | 图片 | 1、尺寸: 2080\*395\*495mm2、蓝牙连接，APP功能.3、整体航空铝合金材质.4、食品级耐冲击抗腐蚀塑料水壶。5、可立式收纳。6、还原真实划船水流声。7、可选配蓝牙版支持与APP对接。已通过质量管理体系认证GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015已通过职业健康安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS | 5500 | 1台 | 5500 |
| 5 | 坐式推胸训练器 |  | 1.尺寸：1380\*1330\*1500mm2、产品重量：253kg3、标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；4、锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0类矩形管材，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人自动激光焊接而成，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；；6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；8、基础配件：铝合金配件。9、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 9200 | 1台 | 9200 |
| 6 | 助力单双杠 | 1744704807750 | 1.尺寸：1625\*1070\*2250mm2、产品重量：268kg3、标准配重：99kg，材质冷拉钢板，经久耐用；4、锻炼部位：胸大肌背部等5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0类矩形管材，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人自动激光焊接而成，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、基础配件：铝合金配件。8、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 9600 | 1台 | 9600 |
| 7 | 大腿内外侧训练器（双功能） | 1744704846957 | 1.尺寸：1620\*835\*1502mm2、产品重量：135kg3、标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；4、锻炼部位：腿部内外侧，臀部肌肉；5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0类矩形管材，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人自动激光焊接而成，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；8、基础配件：铝合金配件。9、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 9200 | 1台 | 9200 |
| 8 | 倒蹬机(直线轴承） |  | 1.尺寸：2160\*1630\*1500mm2、产品重量：264kg3、标准配重：自由配重4、锻炼部位：腿部肌肉，配以高强度直线轴承，轨迹顺滑承重500公斤，双层挂片满足训练，两档停止卡位加限位卡保护5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；6、靠背座垫调节：靠背范围40度调节；7、脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型与304不锈钢板镂空；8、基础配件：铝合金配件。9、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 9500 | 1台 | 9500 |
| 9 | 深蹲机 |  | 1.尺寸：2030\*1630\*1760mm2.产品重量：171kg3、标准配重：自由配重4、锻炼部位：腿部肌肉群，正对、背对深蹲训练模式，全面锻炼下肢肌肉群，三档停止卡位给以全面安全保护5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；6、脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型，超大面积，配以防滑纹路，提供舒适安全体验；7、基础配件：铝合金配件。8、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 9500 | 1台 | 9500 |
| 10 | 牧师椅 |  | 1、产品尺寸：1165\*920\*730mm2、产品重量：61kg3、锻炼部位：腹肌，外腹斜肌；脚踏部位增加橡胶地垫，脚部挡板，防滑、耐磨、安全；4、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；8、基础配件：铝合金配件。9、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 2800 | 1台 | 2800 |
| 11 | 罗马椅 |  | 1.产品尺寸：1192\*952\*682mm2.产品重量（KG)：52kg3.锻炼部位:腰背4、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；5、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；6、基础配件：铝合金配件。7、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。8、连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀； | 2800 | 1台 | 2800 |
| 12 | 推肩凳 |  | 1、产品尺寸：1185\*675\*800mm2、产品重量：27kg3、锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材4、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；5、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；6、基础配件：铝合金配件。7、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。8、连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；9、移动方式：整体移动，带移动轮方便移动已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 1800 | 1台 | 1800 |
| 13 | 可调哑铃练习椅 |  | 1、产品尺寸：1420\*675\*455mm2、产品重量：42kg3、锻炼部位：哑铃训练，4、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；5、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；6、基础配件：铝合金配件。7、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。8、连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；9、移动方式：整体移动，带移动轮方便移动已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 3100 | 1台 | 3100 |
| 14 | 哑铃一套 |  | 产品材质:一级标准圆钢、聚氨酯弹性材料、电镀装饰铬手柄.产品工艺:圆钢经过切割、钻孔、倒角,然后与哑铃手柄焊接，通过机器加热聚氨酯弹性材料包裹圆钢球体,最后根据需求粘贴标体完成.产品规格:2.5KG、5KG、7.5KG-27.5KG、30KG(按照2.5公斤递增).产品表面:产品表面为皮纹面类,更加抗磨、耐摔.产品特点:聚氨酯哑铃属于哑铃类高端产品,本身具有无味、环保、抗磨、使用寿命长. 1/2/2.5/3/4/5/6/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25各一对，共275kg | 18 | 307kg | 5526 |
| 15 | 哑铃架 |  | 1、产品尺寸：2120\*590\*795mm2、产品重量：62kg3、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0管材精密焊管，激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动焊接，经先磷化硅烷前处理，提高抗锈能力，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；4、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。5、连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 2200 | 1台 | 2200 |
| 16 | 杠铃片（马卡龙） |  | 材质:铸钢铁芯、PU弹性体颗粒、孔径52毫米镀锌管套.工艺:铸钢铁芯与PU弹性颗粒一次浇注成型后,压镀锌管套后贴标完成.产品表面:产品表面为磨砂面,更加耐磨美观.特点:贴标杠铃片属于杠铃片类中档产品,产品性价比极高2.5/5/10/15/20/25kg各一对 | 20 | 310Kg | 6200 |
| 17 | 配件 |  | 健身房常用配件一套：1.健身小道具储物架1台2.助力带2套3.环型弹力带2套4.弹力带3套5.健身壶铃1套6.健身牛角包1套7.肱三训练绳1条8.波速球2个9.瑜伽垫6张10.腹肌轮2个11.健身腰带2个12.杠铃卡扣2对13.泡沫轴2个14.筋膜枪1套15.筋膜球2个16.跳箱3个17.软药球5个18.健身把手3个19.健身战绳1条 | 17130 | 一套 | 17130 |
| 共计：97896元 |

补充需求：

1.产品含税，含运费，含装卸设备上下楼人工费，含安装费。

2.到货周期7个工作日内安装调试完毕。

3.质保1年。

4.力量器材钢材厚度行业3.0mm。

5.力量设备颜色定制灰色，其他如上表需求。

6.不能以次充好，必须验收合格付款。

7.必须对实地现场进行现勘，出具科学布局的方案。

8.为保证产品质量，竞价供应商需提供品牌生产厂家授权证书。

9.上述未按约定实施的，采购单位有权单方面解除采购合同，并将上述违约情况上报给相关监督机构。