**湖南工艺美术职业学院服装艺术设计学院扎蜡染实训染房设施设备采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单位** | **数 量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **备 注** |
| 1 | 防酸碱染盆 | 1.81\*1.25\*0.61米 | 个 | 1 |  |  | 防酸碱牛筋材质 |
| 2 | 防酸碱染盆 | 1.06\*0.65\*0.64米 | 个 | 1 |  |  | 防酸碱牛筋材质 |
| 3 | 防酸碱染盆 | 1.4\*\*0.97\*0.75米 | 个 | 1 |  |  | 防酸碱牛筋材质 |
| 4 | 防酸碱染盆 | 20.25\*1.24\*0.65 | 个 | 1 |  |  | 防酸碱牛筋材质 |
| 5 | 防酸碱染盆 | 0.97\*0.76\*0.7 | 个 | 1 |  |  | 防酸碱牛筋材质 |
| 6 | 不锈钢变频煮蜡锅灶 | 117型 | 台 | 2 |  |  | 1350\*1500\*（800+300）380V3KW锅深36cm、有效容积220L304不锈钢 |
| 7 | 工业普洗机 | GX-20-20KG | 台 | 1 |  |  | 转筒直径：600\*700功率0.75KW\*380V转速46r/min外形尺寸1120\*860\*1170蒸汽压力：0.4-0.6MPA |
| 8 | 工业烘干机（电加热） | HG25-15KG | 台 | 1 |  |  | 烘干容量： 15千克（Kg）、加热方式：电加热、电机功率：0.55KW电加热功率：15KW、外形尺寸：840\*1150\*1560、额定电压：380V滚筒尺寸：780\*600mm |
| 9 | 固色蒸柜（电加热） | HB-ZH3000 | 个 | 1 |  |  | 1、本机采用优质SUS304不锈钢制造，具有全面的绝热保温层设计。2、蒸化样布最大尺寸： 300mm×500mm或800mm×700mm；3、样布：3片；4、箱内工作压力：常压；5、102℃饱和汽蒸蒸化；6、加热方式：电热；7、电热功率小规格功率3KW+6KW，380V，三相五线制；8、配备进出料电机驱动系统，数字智能温度控制器可按工艺自由设定温度，数码显示记时器可灵活地选择记时范围9、本机配备高质量温度数码显示控制仪表，精确保证试样前后一致性和重显性。10、本机自带蒸气发生器，并具备水位自动控制系统。外形尺寸：300mm×500mm-3约：长885mm×宽780mm×高1390mm；800mm×700mm-3约：长910mm×宽1300mm×高1830mm； |
| 10 | 电加热发生器 | 6KW | 个 | 1 |  |  | 额定电压：380V、加热功率：6KW放汽阀数量：2个、额定蒸汽压0.5MPa正常水位容量：21L\外形尺寸：550\*490\*975MM |
| 11 | 蓝印工作台 | 1.2\*2.4\*0.78米 | 个 | 4 |  |  | 不锈钢材质 |
|  | 合计： |