**2025年消防器材采购维修及安装项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **推荐品牌** | **数量** | **单位** | **购置标志及参数/维修质保期** | **单价(元)** | **合价(元)** |
| 1 | 4kg干粉灭火器换粉（MFZ/ABC4） | / | 1705 | 具 | 换粉维修；  符合干粉灭火剂产品标准GB4066-2017\维修标准XF95-2015要求；  干粉灭火剂更换含量：  ABC-NH₄H₂PO₄(75%)+(NH₄)₂SO₄(15%)  要求对瓶体试压检测，干粉灭火剂、瓶体及各部件维保一年；  （负责收集与摆放到位） |  |  |
|  | 4kg干粉灭火器新购（MFZ/ABC4 | 海浪、桂安、占氏 | 466 | 具 | 符合强制性产品标准GB4351-2023、强制性认证实施规则CNCA-C18-02:2024及实施细则TFRI-CCC-III:2024要求；含安装  质保二年 |  |  |
| 2 | 5kg干粉灭火器新购（MFZ/ABC5） | 海浪、桂安、占氏 | 138 | 具 | 符合强制性产品标准GB4351-2023、强制性认证实施规则CNCA-C18-02:2024及实施细则TFRI-CCC-III:2024要求；含安装  质保二年 |  |  |
| 3 | 2kg二氧化碳灭火器  （MT/2） | 鸣宇、浙海微、占氏 | 4 | 具 | 符合强制性产品标准GB4351-2023、强制性认证实施规则CNCA-C18-02:2024及实施细则TFRI-CCC-III:2024要求；含安装  质保二年 |  |  |
| 4 | 灭火器箱  （4kg\*2） | 伟林、联城、同兴 | 11 | 个 | 产品符合GA139-2009国家防火建筑材料质量检验标准。  含安装。600mm\*410mm\*200mm（厚度0.8MM） |  |  |
| 5 | 25L推车式水基型灭火器  新购 | 东消、鸣宇、联塑 | 2 | 具 | 符合强制性产品标准GB8109-2023、强制性认证实施规则CNCA-C18-02:2024及实施细则TFRI-CCC-III:2024要求；含安装  质保二年 |  |  |
| 6 | 消防应急  照明灯 | 奇辉、敏华、劳士 | 117 | 盏 | 符合强制性产品标准GB17945-2024、认证实施规则CNCA-C18-03:2024及实施细则TFRI-CCC-Ⅳ:2025要求，含安装：原有插座式改为隐蔽式；面板更换为金属面板，并采用金属软管连接。 |  |  |
| 7 | 消防疏散  指示标志 | 奇辉、敏华、劳士 | 92 | 盏 | 符合强制性产品标准GB17945-2024、认证实施规则CNCA-C18-03:2024及实施细则TFRI-CCC-Ⅳ:2025要求，含安装。 |  |  |
| 8 | 消防水带 | 登云、湖消、沱雨 | 68 | 套 | 聚氨酯（PU）衬里消防水带，工作压力10 MPa、公称直径65mm、长度20米，含两端内扣式接口（KD型，符合GB12514.1-2005 5.1.2）及水枪；  符合产品标准：GB6246-2011、GB12514.1-2005、GB12514.2-2006、GB8181-2005；  认证依据：CNCA-C18-03:2024及CCCF-MHSB-07。 |  |  |
| 9 | 箱门锁维修 | / | 139 | 个 | 消火栓箱和灭火器箱按钮锁、合页维修更换 |  |  |
| **合计（元）** | | | | | |  | |