|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请购单位 | | | 湘潭大学环境与资源学院 | |
| 送货地址 | | | 湘潭大学环境与资源学院 | |
| 采购需求清 单 | 序号 | 商品名称 | | 参数要求和商品类目  （商品类目：如3C数码/电脑/服务器/工作站/台式整机） |
| 1 | 实验室卡座 | | 商品类目: 家居建材--屏风/花窗/镜子--办公屏风/隔断； 1. 台面：采用25mm厚优质环保型实木颗粒板，高密度，硬度高，不易磨损，具有防火性，阻燃、耐磨、抗静电，PVC同色封边，达到国家E1级环保标准。台面下配无声导轨抽屉2个。2.胶水: 采用优质品牌热熔、环保型高温胶。3. 五金：采用优质五金配件。4.围挡板：采用25mm厚优质环保型实木颗粒板，每个位挡板上配储物柜1个 。尺寸：1\*0.55\*1.6m |
| 2 | 实验室椅子 | | 商品类目: 家居建材--桌/椅/凳/配件--办公椅；1.面料：优质阻燃网布面料，防污，防尘，易清洁，布面柔软光泽度好，透气性强，富有弹性；2.阻燃海绵：采用优质高密度定型阻燃海绵，密度为45KG/M3，无毒、无味，软硬适中，永不变形；3.坐垫板：采用环保E0级多层实木板，经模具捌层高频热压成型，防潮，防虫、防腐特殊处理，吸音和隔音性能，绝热、吸声，抗弯力强，不变形；4.五金脚架：弓形架加厚钢管压铸一次成型，表面电镀，耐腐蚀，抗冲压，承重350kg，底部装有防滑脚垫。 |
| 3 | 实验室研究生桌 | | 商品类目: 家居建材--桌/椅/凳/配件--其他桌 ； 1. 台面：采用优质环保型加厚实木颗粒板，高密度，硬度高，不易磨损，具有防火性，阻燃、耐磨、抗静电，PVC同色封边，达到国家E1级环保标准。2.胶水: 采用优质品牌热熔、环保型高温胶。3. 五金：采用优质五金配件。4. 脚架采用一级加厚冷轧钢管，表面防锈全处理后高温静电喷涂。带挡板。尺寸：1.2\*0.6\*0.75m。 |
| 4 | 实验室工作椅 | | 商品类目: 家居建材--桌/椅/凳/配件--办公椅； 1.面料：优质阻燃网布面料，防污，防尘，易清洁，布面柔软光泽度好，透气性强，富有弹性；2.阻燃海绵：采用优质高密度定型阻燃海绵，密度为45KG/M3，无毒、无味，软硬适中，永不变形；3.坐垫板：采用环保E0级多层实木板，经模具捌层高频热压成型，防潮，防虫、防腐特殊处理，吸音和隔音性能，绝热、吸声，抗弯力强，不变形；4.五金脚架：弓形架加厚钢管压铸一次成型，表面电镀，耐腐蚀，抗冲压，承重350kg，底部装有防滑脚垫。 |
| 5 | 实验室吊柜 | | 商品类目:家居建材-柜/展柜/配件-其他柜；1、基材：采用优质品牌环保型E1级实木颗粒板。2、面材：采用三聚氰胺防火板饰面，带层板，硬度高，耐磨，耐热性好。3、PVC同色封边。4、.胶水: 采用优质品牌热熔、环保型高温胶。5、五金配件：采用优质五金配件，柜门拉手为新合金拉手，合页优质液压铰链。锁具：采用优质BMB锁具，开启次数符合国家检测标准。 尺寸：3.2\*0.3\*0.6m |
| 6 | 实验室吊柜 | | 商品类目:家居建材-柜/展柜/配件-其他柜；1、基材：采用优质品牌环保型E1级实木颗粒板。2、面材：采用三聚氰胺防火板饰面，带层板，硬度高，耐磨，耐热性好。3、PVC同色封边。4、.胶水: 采用优质品牌热熔、环保型高温胶。5、五金配件：采用优质五金配件，柜门拉手为新合金拉手，合页优质液压铰链。锁具：采用优质BMB锁具，开启次数符合国家检测标准。 尺寸：4\*0.3\*0.6m |
| 7 | 实验中央台 | | 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验台； 1、尺寸：4000\*1500\*820mm  2、采用12.7mm黑色实芯理化板台面，边缘加厚，为保证台面耐腐蚀性能，测试温度22.3℃，湿度45%RH，H2S浓度140ppb，试验箱温度25℃，试验箱湿度75%RH，测试时间（24+24）h，柜体整体采用18mm厚灰白色实木颗粒板柜体，水池一侧做无隔板整柜，其余为一抽屉一柜格式，侧面带检修口，中央台一边2个空位，2个单柜1个双柜，一侧带水槽。 3、主框架（钢架）采用40\*60\*1.2mm厚钢管，下托料20\*40\*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。4、柜体五金及配件：\* 铰链： 品牌铰链，开启角度110°或175°阻尼铰链，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； \* 拉手：铝合金U型拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁；\* 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。\* 滑轨：采用DTC三节承重滚珠式静音滑轨。5、实验室化验水龙头：1、主体材质为加厚H63铜管，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，重量≥1740g,臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。6、实验室专用水槽选用加厚PP材质，耐强酸强碱及有机溶液，不易被化学试剂侵蚀，尺寸550\*450\*310。7、每张台面配正泰86型10A五孔双面插座3个，含试剂架。 |
| 8 | 实验中央台 | | 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验台； 1、尺寸：4500\*1500\*820mm  2、采用12.7mm黑色实芯理化板台面，边缘加厚，为保证台面耐腐蚀性能，测试温度22.3℃，湿度45%RH，H2S浓度140ppb，试验箱温度25℃，试验箱湿度75%RH，测试时间（24+24）h，柜体整体采用18mm厚灰白色实木颗粒板柜体，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手，柜体为二抽屉二柜格式，侧面带检修口，中央台一边2个空位，3个双柜。 3、主框架（钢架）采用40\*60\*1.2mm厚钢管，下托料20\*40\*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。4、柜体五金及配件：\* 铰链：品牌铰链，开启角度110°或175°阻尼铰链，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； \* 拉手：铝合金U型拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁；\* 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。\* 滑轨：采用DTC三节承重滚珠式静音滑轨。5、每张台面配正泰86型10A五孔双面插座3个，含试剂架。 |
| 9 | 实验柜 | | 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验柜；1、基材：采用优质品牌环保型E1级实木颗粒板。2、面材：采用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨，耐热性好。3、PVC同色封边，封边均采用优质品牌特殊设计PVC装饰封边带，封边工艺采用全自动化机器封边技术。4、.胶水: 采用优质品牌热熔、环保型高温胶。5、五金配件：采用优质五金配件，柜门拉手为新合金拉手，合页优质液压铰链。锁具：采用优质BMB锁具，开启次数符合国家检测标准。6、优质木质框架玻璃门。 尺寸：1.2\*0.4\*2m |
| 10 | 实验台 | | 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验台；1、尺寸：4250\*400\*1050mm，2、采用12.7mm黑色实芯理化板台面，边缘加厚。 3、主框架（钢架）采用50\*50\*1.2mm厚钢管，下托料25\*50\*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 |
| 11 | 实验台 | | 商品类目: 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验台；；1、尺寸：2820\*400\*1050mm，2、采用12.7mm黑色实芯理化板台面，边缘加厚。 3、主框架（钢架）采用50\*50\*1.2mm厚钢管，下托料25\*50\*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 |
| 12 | 实验台 | | 商品类目: 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验台；1、尺寸：1400\*550\*800mm，2、采用12.7mm黑色实芯理化板台面，边缘加厚。 3、主框架（钢架）采用50\*50\*1.2mm厚钢管，下托料25\*540\*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，高温固化，耐腐蚀 |
| 13 | 实验边台 | | 商品类目:家居建材-校园教学家具-实验台； 1、尺寸：3000\*900\*820mm  2、采用12.7mm黑色实芯理化板台面，边缘加厚，为保证台面耐腐蚀性能，测试温度22.3℃，湿度45%RH，H2S浓度140ppb，试验箱温度25℃，试验箱湿度75%RH，测试时间（24+24）h，柜体整体采用18mm厚灰白色实木颗粒板柜体，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手，柜体为一抽屉一柜格式，侧面带检修口，边台一边2个空位，1个双柜2个单柜。 3、主框架（钢架）采用40\*60\*1.2mm厚钢管，下托料20\*40\*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。4、柜体五金及配件：\* 铰链：品牌铰链，开启角度110°或175°阻尼铰链，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； \* 拉手：铝合金U型拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁；\* 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。\* 滑轨：采用DTC三节承重滚珠式静音滑轨。5、每张台面配正泰86型10A五孔插座2个。 |