|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 参数要求和商品类目 | 建议品牌 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | （商品不低于2个品牌） |  |  |
| 1 | 减压阀 | 氩气，氢气、氮气 | 上减 | 套 | 3 |
| 2 | 实验桌 | 950\*750\*750 | 明杰/金凯 | 张 | 2 |
| 3 | 石英管 | 450mm，10mm处三点 | 明杰/博梵 | 支 | 7 |
| 4 | 色谱柱 | 填充柱3M，需要明确组分重量 | 得力/博梵 | 根 | 2 |
| 5 | 滤头 | 2μm | 星源/力辰 | 个 | 8 |
| 6 | 实验水龙头 | 3头，铜，加厚 | 希尔顿/弘工 | 套 | 12 |
| 7 | 进样针 | 1微升，尖头 | 高鸽/垒固 | 支 | 20 |
| 8 | 进样针 | 2微升，平头，液相 | 化科/科睿 | 支 | 15 |
| 9 | 分流器 | 进样口用 | 福立/磐诺 | 套 | 2 |
| 10 | 平衡釜分离器 | 双层夹套，石英 | 明杰/得力 | 个 | 3 |
| 11 | 150mm结晶皿 | 15cm | 成都/蜀牛 | 个 | 15 |
| 12 | 白小口瓶 | 2500ml | 成都/蜀牛 | 个 | 6 |
| 13 | 沸腾器 | 双层夹套，石英 | 明杰/得力 | 个 | 3 |
| 14 | 三通 | 石英，与上边两项配套 | 明杰/得力 | 个 | 6 |
| 15 | 玻璃塞 | 6mm\*300 | 博美/津腾 | 个 | 20 |
| 16 | 布氏漏斗 | 100mm | 铁锚/蜀牛 | 个 | 10 |
| 17 | 抽滤瓶 | 500mL | 成都/蜀牛 | 个 | 10 |
| 18 | PVT管 | 500mm，20ml，2mm | 明杰/得力 | 支 | 3 |
| 19 | 冷凝器 | 500ml，不锈钢，双层 | 明杰/得力 | 套 | 2 |
| 20 | 搅拌电机 | 220v，120W | 君吻/鹏程 | 台 | 2 |
| 21 | 搅拌电机 | 220v，35W | 北洋/明杰 | 台 | 6 |
| 22 | 有机玻璃釜 | 500ml，有机玻璃 | 明杰/得力 | 套 | 5 |
| 23 | 进样瓶 | 1.5mL，100个/盒 | 津腾/蜀牛 | 盒 | 2 |
| 24 | 防护目镜 |  | 3m/霍尼韦尔 | 个 | 80 |