|  |  |
| --- | --- |
| 多媒体扩音系统 | 1. 功放有四组输出接口，QF-300可连接4只4-8Ω音箱，双声道信号指示灯； 2、带数码显视屏，可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节；4路音源输入,带输入选择切换按钮，一路立体声输出；3路话筒插口，环保麦克风插口自带DC+6V电源； 3、额定功率：≥2×80W/8Ω；提供中国电子产品可靠性与环境试验检测中心出具的有效检测报告 4、频率响应：线路输入 ：20Hz-20KHz；提供中国电子产品可靠性与环境试验检测中心出具的有效检测报告 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 7、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 8、额定输出电平：线路 0.775V， 9、失真度：≤1%； 10、信噪比：≥80dB； 11、电源：交流220V±10%/50Hz   商品类目：文化用品>教学用具>多媒体教学设备 |
| 多媒体音箱 | 1. 两单元两分频，SWL-T8全频专业音箱。 2.由一只25芯高音和低频单元组成。 3.功率:180W 4.指向性:80°x50° 5.额定阻抗:8 ohm   商品类目：文化用品>教学用具>多媒体教学设备 |
| 定压功放 | 1．2000W显示带8分区，JZ-2000设有RCA插口输入/输出； 2.设有1音频输入，音量独立调节； 3.全新机内短风道功放散热系统； 4.设备设有工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示；5.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 输出功率: 2000w重量: 28kg额定电压: 220v。  商品类目：文化用品>教学用具>多媒体教学设备 |
| 高清投影机 | 1. 投影技术:3LCD，液晶板尺寸：≥0.64英寸，PT-LZ45C亮度≥4500流明，对比度≥3000000:1；标准分辨率1920\*1200(本项需提供产品官网截图并加盖制造商公章)。 2. 激光光源，光源使用周期≥20000小时，过滤网使用周期长达20000小时；整机功率≤215W。 3.手动变焦≥1.2倍原厂镜头，投射比：投射比：1.36-1.64:1。 4.RGB IN\*2，HDMI\*2，RJ45\*1，RS-232C\*1，音频输入\*2，音频输出\*1，USB A\*1（用于记忆卡浏览、选配无线模块连接），HDMI接口支持CEC协议连接（需提供官网截图并加盖制造商公章）。 5.投影机图像校正功能齐全，适应各种安装环境；曲面校正功能，垂直±35°、水平±35°梯形校正功能，四角梯形校正功能。  6.强光感应功能，投影机内置光线传感器可以实时测量房间亮度，并实时调节投影图像的色调和亮度，以适应周围照明条件(本项需提供官网截图)。 7.数码变焦扩展功能：当投影距离超出投影机光学变焦范围时，可通过全新搭载的数码变焦扩展功能扩展投影距离。 8.支持360°全向投影（正投、吊装、背投、竖投、斜投、侧投）。  9.全中文机器面板与遥控器，支持二维码无线连接功能。 10.提供视频显示设备监控软件，通过局域网最多控制2048台投影机.可实现云服务器远程实时操控投影机开关机，设备警告/故障通知，及日常维护日程通知等（需提供官网截图） 12.提供厂家对本项目的投标授权、质保函、3C认证证书（为保证产品质量，所投投影机品牌3C证书上生产企业必须为制造商所有），节能环保认证证书。   商品类目：文化用品>教学用具>多媒体教学设备 |
| 液晶显示器 | 1. 背光:W-LED; 2、2K屏幕尺寸 23.8英寸，最佳分辨率 1920x1080，屏幕比 16:9; 3、可视角度:178 度(水平)/178 度(垂直); 4、信号输入接口:VGA 接口。   商品类目：文化用品>教学用具>多媒体教学设备 |