**1.5T 核磁拆机搬迁服务**

1、项目概况：

1.5T核磁（美国通用牌）从新院放射科拆机并搬迁到院方指定地点。

2、服务范围：对以上列明的设备（包括主机设备、工作站、水冷机、氦压机等）进行整体移机，包含设备系统数据采集、拆卸、打包、吊装、运输、码放指定位置等。

3、采购要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购预算 | 说明 |
| 1.5T磁共振拆机服务 | 5.49万 | 提前勘查场地并了解客户项目要求 |

包含移机过程中的设备退磁、拆机、安装, 搬运、运输及吊装工作,包含工作站、水冷机、

氦压机等配套产品拆迁工作；

不包含其他医院办公设备。不包含医院拆机后场地恢复，移机过程中的拆墙，补墙，机房

及通道改造。

4、投标人需具有相应的设备服务能力相应资质文件，保证拆装机过程中的安全性，配备的工程师需具备相关培训证明文件。

5、设备拆卸移机前,投标人需针对设备的实际运行状态、外观、易损件、元器件等情况进行检查确认是否完好,经双方确认后，如移机后设备出现问题均由投标人承担。

6、投标人在实施移机工作前,各阶段节点工作安排均应及时通报采购人。

7、投标人提供搬迁服务期内 24 小时热线支持。具备远程技术支持能力，提供工程师远程技术支持：通过网络、电话、微信、视频等方式技术支持。

8、从设备搬迁工作开始至完成，搬迁至新场地，恢复移机前状态，工期≤10 天。

9、投标人在移机过程中安装与验收符合标准。

10、投标人需要有完整的详细的移机方案，应急预案，项目实施保障措施方案。

11、因项目需要具备专公司专业人员及专业工具条件，所有具备资质的投标人需经过医院医学装备部现场沟通并带领现场勘察场地且取得医院出具的勘察单方可投标，否则视为无效投标。

12、供应商响应附件必须上传。