**网上竞采文件**

项目名称: 寿城水岸第二幼儿园智能门禁系统、防撞升降柱采购

采 购 人：重庆市长寿区第三实验小学校

二〇二五年六月

## 第一篇 竞采邀请书

重庆市长寿区第三实验小学校 对寿城水岸第二幼儿园智能门禁系统、防撞升降柱采购进行竞采采购，欢迎有资格的供应商前来参加竞采。

### 网上竞采内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算（元）** | **投标保证金（元）** | **成交供应商（名）** |
| 寿城水岸第二幼儿园智能门禁系统、防撞升降柱采购  | 85832 | 0 | 1  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

### （三）本项目的特定资格要求：无。

### 三、网上竞采有关说明

（一）供应商需通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）进行注册，登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请自行在重庆市政府采购网-网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）下载本项目竞采文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。

（三）竞采公告期限：自采购公告发布之日起二个工作日。

（五）线上投标

**1、线上报名报价时间：2025年7月02日至09：00至11：00（工作时间）。**

2、供应商请自行下载网上竞采文件并编制响应文件，在采购公告规定的报名截止时间前，将签字盖章完毕的响应文件电子档上传至重庆市政府采购云平台-网上竞采完成报名和报价。

（六）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

按时在重庆市政府采购云平台-网上竞采报名，并上传了响应文件的供应商。

### 四、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网-网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）竞采费用无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞采。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 五、联系方式

（一）采购人：重庆市长寿区第三实验小学校

联系人：廖老师

电 话：18008302268

地 址：重庆市长寿区凤城街道园丁路22号

  **第二篇 竞采项目服务需求**

### 项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标限价（元） | 资金来源 | 备注 |
| 寿城水岸第二幼儿园智能门禁系统、防撞升降柱采购 | 85832 | 财政资金 | 不接受联合体投标 |

### 竞采内容及技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 技术规格：操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率272\*480；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码；人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持 10000人脸库、50000 张卡、15 万条事件记录硬件接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand\*1(支持双向)、MicroUSB\*1、电锁\*1、门磁\*1、开门按钮\*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装；工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）；产品尺寸：83.2\*172.5\*22.7mm。 | 套 | 2 |
| 2 | 电源终端 | 产品尺寸：98\*97\*38mm；输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：< 150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc；一般规范工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%；重量：0.23kg； | 台 | 2 |
| 3 | 遮阳罩 | 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。使用环境：室内室外安装方式：卡扣安装材质：塑料 | 付 | 2 |
| 4 | 单门磁力锁 | 明装式防水磁力锁；最大拉力：350kg静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；锁体尺寸：长227.6\*宽52.6\*厚28.5(mm)；吸板尺寸：长190\*宽45\*厚11(mm)；使用环境：室内外；工作电压：12V/480mA ；适用门型：木门、金属门、防火门。 | 把 | 2 |
| 5 | 磁力锁支架 | 350KG防水磁力锁LZ支架L型支架：长228mmx宽54mmx厚31.5mmZ型支架：长190mmx宽57mmx厚50mm | 付 | 2 |
| 6 | 开门按钮 | 配套专用 | 套 | 2 |
| 7 | 液压(自动)闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°使用寿命：50万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃主体尺寸：178\*39.5\*62.5mm，具体详见彩页尺寸图。关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。无90度定位停门的功能。 | 套 | 2 |
| 8 | 管理软件 | IVMS-4200 | 套 | 1 |
| 9 | 全自动防爆升降柱 | 1、柱体尺寸：直径≥219±1mm；2、柱体厚度：≥6±0.5mm；3、柱体高度（拦截高度）：≥600±5mm。4、★材质要求：304不锈钢材质，表面拉丝处理，其材料抗拉强度不小于520Mpa，各紧固件锁紧到位；起落杆限位准确，落杆水平，起杆垂直，误差±3mm； 5、柱体类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯）；6、运行速度：上升时间2-4s,下降时间2-4s；7、工作环境温度：-30~55℃；8、★升降式柱体浸水运行性能要求：升降柱浸泡在1.5米深度水中，以每分钟2次的工作频率，连续运行120个小时后，升降状态正常，无卡滞、到位精准可靠，无漏油漏电现象；9、★紧急处理功能：当停电时，可以通过停和降组合键对液压系统泄压，让升降柱下降；10、警示方式要求：柱体配备反光膜和LED警示灯带，灯带有加亚克力灯罩保护；11、★保护功能：当电路电流过大或欠压时设备应具有自动断电，电压恢复后自动合闸功能；12、控制方式：设备支持通过遥控器远程遥控、物理按钮等方式联动控制升降柱运行；13、柱体防腐性能：柱体材料进行盐雾试验，升降地柱柱体耐腐蚀等级≥9级；14、法兰防腐：碳钢件达克罗防腐工艺；15、为保证产品质量，带★须提供CNAS和CMA标志公安部检测报告； | 套 | 3 |
| 10 | 智能控制系统 | 1、材质：室内烤漆材质；2、通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口；3、★控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行；4、★遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效；5、加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制；6、★备用电源要求：设备具备EPS备用电源；7、运行噪音：小于30分贝；8、控制系统：具备门禁系统、车牌识别接口和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）；9、控制方式：无线遥控；10、控制动作：路桩升、降、停开关；11、安装方式：立式、挂式均可； 12、为保证产品质量，带★须提供CNAS和CMA标志公安部检测报告；  | 套 | 1 |
| 11 | 固定柱 | 1. ★柱体材质：SUS304不锈钢，表面拉丝处理，柱体材质应符合GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验方法》标准的塑性延伸强度≥490Mpa，抗拉强度≥660Mpa，断后伸长率≥66.5%；（提供国家认可带CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告复印件）
2. ★警示装置: 钻石级反光膜，有效宽度不得小于30mm；（提供国家认可带CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告复印件）
3. 柱体厚度：6mm；
4. 柱体高度：600mm；
5. 预埋高度：250mm；
6. ★防腐性能：应符合GA/T1343-2016中5.10的规定，耐腐蚀等级应≥9级；表面平滑，无锈迹、无凹凸等明显缺陷；（提供国家认可带CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告复印件）

7、为保证产品质量，带★须提供带CNAS和CMA标志检测报告； | 套 | 1 |
| 12 | 铁艺门 | 材质要求：外框80mm×60mm×3mm内框：60mm×60mm×1.5mm门轴：φ20mm其他：铁花、油漆、预埋件、闭门器等 | ㎡ | 24 |
| 13 | 门柱 | 规格：500mm×500mm×2900mm基本要求：深500mm基础、14mm螺纹钢做箍金，木模打C25混凝土、外墙面与原风格保持一致。 | 根 | 1 |
| 14 | 其他 | 1、地下管网复杂，人工开挖；2、全自动升降柱电线预埋、地面恢复；3、混凝土，标号C25；4、线材、辅材、排水系统、安装调试等。 | 项 | 1 |

### 三、现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，由各供应商在竞采开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

### 四、安全要求

供应商对服务期间有可能产生的安全事项承担全部责任。

## 第三篇 竞采项目商务需求

### 一、服务期限、服务地点及验收方式

（一）服务期限：合同签订之日起30个工作日内完成供货服务。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：采购人组织验收。

### 二、报价要求

本项目为总价包干价。本次报价须为人民币报价，报价应包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、人工费、运输费、装卸及搬运费、安装调试费、维修费以及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

### 项目验收合格,开具正式发票，待上级资金到位后15个工作日一次性付款。四、售后服务内容

1.质量保证期内服务要求

1.1项目免费质保期壹年，从项目验收合格之日起。质保期内维修人员接到电话后24小时内到达单位现场并解决问题，所产生费用由供应商负责承担。

1.2电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在12小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

2.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及网上竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、评审程序及方法

（一）按网上竞采文件规定的评审方式进行。

（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。

1.资格审查。依据法律法规和网上竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（详见格式文件）或相关证明材料。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |
| （5）法律、行政法规规定的其他条件 |
| （7）特定资格要求 | 按第一篇“二、供应商资格条件 （三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性审查

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足网上竞采文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 网上竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采文件第二篇、第三篇内容作出响应。 |
| 竞采有效期 | 竞采有效期为投标截止时间起90天。 |

###

### 二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（五）供应商以联合体形式参与竞采的；

（六）法律法规和网上竞采文件规定的其他无效响应情形。

（七）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 三、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

## 响应文件格式要求

**项目名称：**

**响**

**应**

**文**

**件**

**供应商名称：**

**供应商地址：**

**投标日期：**

目 录

一、经济部分

（一）竞采采购报价函

（二）分项报价明细表

二、服务部分

（一）服务需求响应承诺

三、商务部分

（一）商务需求响应承诺

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞采采购报价函

**竞采采购报价函**

（采购人）：

我方收到 （项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采采购。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份，纸质响应文件2份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

 年 月 日

（二）分项报价明细表

**明细报价表**

供应商根据“第二篇 竞采项目服务需求”自行组价并逐页盖章。

### 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

 （供应商公章）

年 月 日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致： （采购人名称）：

 （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

### 五、技术部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 竞采项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照网上竞采文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 六、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞采项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 竞采项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照网上竞采文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 七、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）