**（货物网上竞采最低价评审方式）**

货物网上竞采文件

项目名称：酉阳县人事考试考场标准化平台建设项目

采购单位：酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

二〇二二年五月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 酉阳县人事考试考场标准化平台建设项目 | 450000.00  | 财政预算资金 |  |

###

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品信息 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 参考价（元） | 最高单价（元） |
| 金属探测仪 | 1、灵敏度:灵敏度可切换；2、电源:9V电池;3、连续工作时长:60小时以上;4、报警方式：震动声音双报警；5、符合GB6675.4-2014《手持式金属探测器通用技术规范》。 | 150 | 把 | 562 | 84300 |
| 半球摄像头 | 1、主码流支持3840x2160，子码流支持1280x720，第三码流支持1280x7202、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%6、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置7、★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。8、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作9、支持不少于1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，支持DC12V或POE供电备注：带“★”参数需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。 | 170 | 个 | 780 | 132600 |
| 网络录像机 | 1、网络硬盘录像机，具有不少于16个SATA接口，可满配8TB硬盘2、可接入64路H.264、H.265格式高清码流；支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps3、可同时显示输出不少于24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像4、具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等6、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等7、支持重要录像文件加锁保护功能8、支持网络检测，包括网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期10、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，不影响其他通道预览11、★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息备注：带“★”参数需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。 | 4 | 台 | 9800 | 39200 |
| 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 40 | 块 | 780 | 31200 |
| 接入交换机 | 1、★端口及硬件要求:≥16个10/100/1000M以太网电接口，≥2个千兆光接口:2、POE:支持POE+，POE功率:180W;3、★交换容量≥56Gbps，包转发速率≥27Mpps，MAC≥8K，支持MAC地址学习数目限制:4、防雷功能:共模防护≥9KV，防雷等级4级，拨码开关:支持:5、宽温特性:交换机支持在-20℃~60℃工作环数量续工作，保证在变温环境下网络稳定运行。 | 13 | 台 | 5700 | 74100 |
| 6U墙柜 | 1、产品尺寸:宽度:540x深度:450x高度:310mm，容量:6U:2、材料为优质SPCC冷轧钢板:3、机柜框架为整体焊接式结构:4、前门无门框茶色钢化玻璃门;5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装;6、角规深度方向可前后调整:7、静态负载:50KG;8、防护等级:IP20;9、机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化静电喷塑处理，颜色:RAL9005黑色、RAL7035白色;10、工作温度:-5℃~+40℃，相对湿度:<85%(+30℃时)，非凝结，海拔高度:<1000m。 | 13 | 台 | 300 | 3900 |
| 超六类网线 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线2、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合ROHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准3、标准装箱长度:305m±1.5m；4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；5、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.56、芯线材料：无氧铜7、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳、十字骨架：有 9、1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±1510、1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤4511、直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 备注：须提供该产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能，要求并提供第三方检验报告。以及提供该产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告。 | 20 | 箱 | 800 | 16000 |
| 监视器 | 1. 4K全面屏电视，直下式LED,分辨率3840\*2160，屏幕尺寸：65吋；2. 显示屏：亮度≥200nits,对比度≥1200：1,显示比例16：9，最大可视角度：≥178°；3. Android 9.0智能操作系统，4核A35高性能处理器，1.8GHz主频，1.5G DDR4主内存，内置8G大容量闪存，内置双天线wifi模块，支持802.11 b/g/n；4. 支持HDMI2.0\*2、AV接口\*1、同轴接口\*1、RF（DTMB）接口\*1、USB2.0\*2、网络接口\*1、RS232接口\*1；5. 支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩；6. H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰；7. 支持场景屏变； 8. 支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰；9. 支持DLAN、AirPlay多屏互动；10.支持远程开关机，双重护眼；11. 10W\*2双声道喇叭，可黑屏单独听音乐；12. 待机功率：≤0.5W。备注：为保证供应商所提供产品为原装正品且享受原厂正规质保，投标时需提供厂家针对此项目加盖鲜章的参数证明材料和三年售后服务承诺函。 | 4 | 台 | 4500 | 18000 |
| 操作台 | 宽1200高750深900mm，双联操作台 | 3 | 张 | 750 | 2250 |
| 辅材及现场施工 | 各规格管材、各规格线槽、各规格电源插板、各规格光纤收发器、各规格光纤跳线光纤熔接、法兰盘、各规格水晶头、各规格高清线、各规格音频线、各规格接头等安装相关的一切辅助材料，以现场实际需求为准，保证足够用。 | 1 | 批 | 48450 | 48450 |
| 合计（元） | 450000 |

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 30个工作日内完成安装工作。

（二）交货地点

施工地点：酉阳县县城，其中：民族小学西校区59间，具体为：虎跃楼一楼4间、二楼4间、三楼5间、四楼4间、五楼5间，操作台设置在扬帆楼3楼过道，民族小学东校区37间，具体为：碟飞楼二楼9间、三楼9间、四楼8间，五楼6间，六楼5间，操作台设置在3楼排练厅；酉州中学29间，具体为：科技楼二楼5间、三楼5间、四楼6间、五楼6间、六楼6间，文林楼底楼1间，操作台设置在科技楼二楼；酉州小学58间，具体为：弘道楼1楼4间、2楼4间、3楼4间、4楼4间，笃志楼1楼3间、2楼3间、3楼3间、4楼3间，知新楼1楼7间、2楼7间、3楼8间、4楼8间，操作台设置在辅仁楼1楼。施工环境供应商自行勘查现场，勘查现场联系人：民族小学陈维建联系电话13594961189，酉州中学联系人许兵联系电话13594935957，酉州小学杨章联系电话13996908119。

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。包括：（1）半球摄像头的技术参数中带“★”参数须提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。（2）监视器的技术参数中带“★”参数须提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。（3）超六类网线须提供该产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能，要求并提供第三方检验报告，以及提供该产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告。（4）监视器须提供厂家针对此项目加盖鲜章的参数证明材料和三年售后服务承诺函。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。当供应商出现报价相同、报价时间相同的情况，按技术指标优劣顺序排列。

### 十、付款方式

经最终验收合格后，一次性支付货款。

### 十一、联系方式

采购单位：酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

联系人： 李光亮

电话：18325249254

地址：重庆市酉阳县桃花源大道南路292号。

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

|  |
| --- |
| **明细报价表** |
| 项目名称：酉阳县人事考试考场标准化平台建设项目 |  |  |  |  |
| 商品信息 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 参考价（元） | 最高单价（元） |
| 金属探测仪 | 1、灵敏度:灵敏度可切换；2、电源:9V电池;3、连续工作时长:60小时以上;4、报警方式：震动声音双报警；5、符合GB6675.4-2014《手持式金属探测器通用技术规范》。 | 150 | 把 | 　 | 　 |
| 半球摄像头 | 1、主码流支持3840x2160，子码流支持1280x720，第三码流支持1280x7202、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%6、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置7、★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。8、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作9、支持不少于1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，支持DC12V或POE供电备注：带“★”参数需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。 | 170 | 个 | 　 | 　 |
| 网络录像机 | 1、网络硬盘录像机，具有不少于16个SATA接口，可满配8TB硬盘2、可接入64路H.264、H.265格式高清码流；支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps3、可同时显示输出不少于24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像4、具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等6、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等7、支持重要录像文件加锁保护功能8、支持网络检测，包括网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期10、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，不影响其他通道预览11、★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息备注：带“★”参数需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。 | 4 | 台 | 　 | 　 |
| 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 40 | 块 | 　 | 　 |
| 接入交换机 | 1、★端口及硬件要求:≥16个10/100/1000M以太网电接口，≥2个千兆光接口:2、POE:支持POE+，POE功率:180W;3、★交换容量≥56Gbps，包转发速率≥27Mpps，MAC≥8K，支持MAC地址学习数目限制:4、防雷功能:共模防护≥9KV，防雷等级4级，拨码开关:支持:5、宽温特性:交换机支持在-20℃~60℃工作环数量续工作，保证在变温环境下网络稳定运行。 | 13 | 台 | 　 | 　 |
| 6U墙柜 | 1、产品尺寸:宽度:540x深度:450x高度:310mm，容量:6U:2、材料为优质SPCC冷轧钢板:3、机柜框架为整体焊接式结构:4、前门无门框茶色钢化玻璃门;5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装;6、角规深度方向可前后调整:7、静态负载:50KG;8、防护等级:IP20;9、机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化静电喷塑处理，颜色:RAL9005黑色、RAL7035白色;10、工作温度:-5℃~+40℃，相对湿度:<85%(+30℃时)，非凝结，海拔高度:<1000m。 | 13 | 台 | 　 | 　 |
| 超六类网线 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线2、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合ROHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准3、标准装箱长度:305m±1.5m；4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；5、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.56、芯线材料：无氧铜7、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳、十字骨架：有 9、1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±1510、1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤4511、直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 备注：须提供该产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能，要求并提供第三方检验报告。以及提供该产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告。 | 20 | 箱 | 　 | 　 |
| 监视器 | 1. 4K全面屏电视，直下式LED,分辨率3840\*2160，屏幕尺寸：65吋；2. 显示屏：亮度≥200nits,对比度≥1200：1,显示比例16：9，最大可视角度：≥178°；3. Android 9.0智能操作系统，4核A35高性能处理器，1.8GHz主频，1.5G DDR4主内存，内置8G大容量闪存，内置双天线wifi模块，支持802.11 b/g/n；4. 支持HDMI2.0\*2、AV接口\*1、同轴接口\*1、RF（DTMB）接口\*1、USB2.0\*2、网络接口\*1、RS232接口\*1；5. 支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩；6. H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰；7. 支持场景屏变； 8. 支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰；9. 支持DLAN、AirPlay多屏互动；10.支持远程开关机，双重护眼；11. 10W\*2双声道喇叭，可黑屏单独听音乐；12. 待机功率：≤0.5W。备注：为保证供应商所提供产品为原装正品且享受原厂正规质保，投标时需提供厂家针对此项目加盖鲜章的参数证明材料和三年售后服务承诺函。 | 4 | 台 | 　 | 　 |
| 操作台 | 宽1200高750深900MM，双联操作台 | 3 | 张 | 　 | 　 |
| 辅材及现场施工 | 各规格管材、各规格线槽、各规格电源插板、各规格光纤收发器、各规格光纤跳线光纤熔接、法兰盘、各规格水晶头、各规格高清线、各规格音频线、各规格接头等安装相关的一切辅助材料，以现场实际需求为准，保证足够用。 | 1 | 批 | 　 | 　 |
| 合计（元 | 0 |

###

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、法定代表人授权委托书（格式）**

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**

---------------------------------------------------------------------

（结束）