**本狮85寸立式全屏红外触摸款广告机规格参数**

1. **产品名称及型号**

**名称：**本狮牌85寸立式全屏红外触摸款广告机

**型号：LV850D**

**二、产品参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款式** | **液晶屏参数** | |
| 75寸立式全屏红外触摸简易款1 | 显示比例 | 16：9 |
| 分 辨 率 | 3840\*2160 |
| 颜 色 数 | 16.7万真色彩 |
| 灯管寿命 | ≥50000 小时 |
| 点距 | 0.1611（垂直）×0.4833（水平）mm |
| 平均亮度 | 400cd/m 2 |
| 对 比 度 | 5000：1 |
| 视 角 | 上下：178°左右：178° |
| 工作环境温度 | -10～50 ℃ |
| 色彩饱和度 | 0.68 |
| 音响喇叭 | 选加（ 5Ω8W+5Ω8W ）喇叭 |
| 接 口 | 2\*USB、 2\*RJ45、1\*音频、 1\*HDMI输入、 1\*TF卡、1\*HDMI输出 |
| 输入电压 | AC110～240V |
| 整机功率 | ≤220W |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **主板配置参数** | | |
| **类型** | **接口** | **功能简介** |
| WiFi网络版 | 芯片采用瑞芯微RK3566（Cortex-A55）高性能、低功耗的四核处理器,主频最高达1.8GHz。  操作系统：Andriod 11.0  运行内存 : 4G 储存内存：32G  HDMI输出最大分辨率4K  0.8T算力  标配带HDMI输出接口  支持4K点屏  网络支持：WiFi，RJ45 | 1.支持横屏/竖屏播放、开机自动循环播放 ；  2.支持断点记忆、广告插播、定时开关机功能，超长流水字幕显示，万年历功能；  3.播放模式：视频，图片，单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放；  4.OSD多国语言：支持中文、英文等多国语言；  5.支持无缝切换功能，10M/s的自动拷贝功能； 6.插入U盘，自动拷贝内容播放，断电重启后自动播放内部素材； 7.可通过wifi网络远程控制机器发送播放内容，远程删除节目，声音大小控制，开关机启动设置，机器播放截屏监控等； 8.可总部统一控制，可分批控制: 9.支持创建多级子用户及对子用户设置不同的功能权限；  10.支持任意分屏编辑，自定义元素摆放位置和播放效果及播放时长； |
| 配件 | Logo | 无（选配） |
| 轮子 | 有（标配） |
| 电源线 | 1 |
| 钥匙 | 2 |
| WiFi棒 | 1 |
| 说明书 | 1 |
|  |  | |

**三、产品功能**

|  |  |
| --- | --- |
| **本地操作功能** | |
| 网络设置 | 支持有线网络连接和无线网络连接 |
| 分时设置 | 支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量 |
| 语言切换 | 支持简体中文和英文切换 |
| 屏幕转换 | 支持 0°、90°、 180°、270°屏幕切换 |
| 系统升级 | 支持系统后台升级和本地升级 |
| 服务器设置 | 支持手动输入 IP ，连接相应的服务器 |
| USB | 支持USB插入更新节目 ，节目需保存在U盘的根目录 |
| 鼠标 | 支持鼠标操作页面 |
| 页面自动跳转 | 当处于主页面时， 10s不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时，60s不进行操作画面会自动跳转到主页面 |

|  |  |
| --- | --- |
| **后台发布系统功能** | |
| 节目管理 | 支持设置节目列表 ，可对节目进行删除、预览、发布和编辑 ，一键重传 |
| 支持设置节目的播放日程 |
| 支持设置消息列表 ，可对消息进行删除、预览、编辑 |
| 终端管理 | 支持对选择的终端进行终端监控和终端设置。监控画面、查看历史截屏、查看终端存储节目、对终端执行格式化操作、终端的远程操作 |
| 消息制作 | 支持同步设置消息内容、消息播放时长、消息播放时间 |
| 节目制作 | 支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间 |