技术参数及要求

一、主要技术参数

1.基本要求：车型目录必须列入国家工信部最新批次车型目录的车型，符合国家GB7258《机动车运行安全条件》等相关客车制造标准要求，以及需方所明示达到的各项技术指标。

★2. 尺寸参数（mm） ①车长 7005±100 ②车宽 2040±100 ③车高 2620±100 ④轴距 3930±100。

3.质量参数（kg） ①整备质量 ≤3500 ②整车允许总质量 ≤5540。

4.性能参数 ①最高车速（km/h） 130 ②最大爬坡度（%）≥29 ③最大制动距离(v=30km/h)（m） ≤12 ④接近角/离去角 ≥13/12 ⑤转弯直径 ≤14.5。

二、主要总成和系统的结构特征与参数

1.发动机及附件 ①发动机参数 汽油发动机，发动机排量≥3.95L，发动机前置。②排气系统出口在车身左侧。

★2.变速箱 手动档。

3.转向系统：整体式液压助力转向，方向盘前后可调。

4.油箱 ≥90L。

★5.悬架 前独立悬架，后2片簧悬架。

1. 制动系 ①液压制动。②ABS

7.车轮与车胎 ①轮辋 215/70R17.5轮辋 ②轮胎 真空胎 ③备胎 全尺寸备胎一只，随车工具一套。

8.车身 ①车身结构 非承载式车身结构。②车门：自动滑动门+防夹功能。 ★③侧窗：全封闭茶色 隐私玻璃5+2（副驾驶推拉）。④隔音降噪 发动机采用NVH隔音降噪处理。⑤遮阳板、前风挡装有折叠式遮阳板。⑥仪表台：控制空调、音响。 ★⑦后视镜 手动调节后视镜。

★9.灯具 ①前大灯采用卤素灯，高度可调节。②后尾灯，高位刹车灯。

10.空调：内置空调，进口压缩机。

11.暖风及前风挡除霜系统 ①大功率除霜器。 ②乘客区安装暖风机散热器。

★12.车身颜色：进口金属漆 、香槟金属色

★13.定制办公桌：阻燃高密度板，双杯孔、皮革包覆、防渗透台面、纸巾盒、220V电源；

★14.定制双人电动座椅：商务款式、电动靠背调节、增加双扶手、带头枕，头层牛皮；

★15.附加功能：每把座椅位配水杯放置盒、资料收纳框；★16.储物柜（带8孔雨伞架，不锈钢围栏）；

17.座位数：17座，合格证按17座打印。

18.①提供整车合格证，且要求生产日期在2024年4月后生产的；②整车一致性证书；③随车一并移交机动车发票 售后要求：整车质保3年或10万公里 交付时间：合同签订生效后7个工作日内交付车辆。

三、要求

1.所提供车辆必须满足技术参数或正偏离。

2.交货方式：送货上门。

2.交货地点：云南省普洱市思茅区北部行政中心9幢。

3.中标价格含车辆交付前所需的一切费用，不含车辆交付后购置税费、保险费。

4.付款方式：中标企业在签订合同后7个工作日内将车辆交付采购方，经采购方验收合格后，一次性付清全部车款。

5.交付车辆(含车内所有配置)为原厂。