富士通fi-7260扫描仪参数

|  |  |
| --- | --- |
| **基本参数** | |
| 产品类型 | 平板式+馈纸式 |
| 最大幅面 | [A4](https://detail.zol.com.cn/scanner/s3445/) |
| 扫描元件 | 彩色CCD×3 |
| 光学分辨率 | [600×600dpi](https://detail.zol.com.cn/scanner/s7061/) |
| 最大分辨率 | 50-600dpi（以1dpi为增量进行调整），1200dpi |
| 扫描范围 | 最长可支持5588mm长度纸张 |
| 扫描介质 | 文件，票据，图片，照片，名片，卡片 |
| 扫描速度 | ADF：单面：60ppm(200/300dpi)，双面：120ppm(200/300dpi) 平板：1.7秒（200dpi） |
| 日扫描量 | 4000页 |
| 接口类型 | USB3.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **性能参数** | |
| 扫描光源 | 白色LED灯×3 |
| 扫描模式 | 彩色、灰阶、黑白 |
| 色彩位数 | 彩色：24位，灰度：8位，黑白：1位 |
| 送稿器容量 | 80页 |
| 自动进纸器 | 支持 |
| 介质尺寸 | 最大：216×355.6mm； 最小：50.8×54mm，横向/纵向； 平板：216×297mm； 长页扫描：216×5588mm |
| 介质重量 | 纸张：27-413g/㎡（A8：127-209g/㎡），卡片：横向/纵向扫描（卡片厚度：≤1.4mm） |
| 输出格式 | PDF，BMP，TIFF，多页PDF，多页JPG，多页TIFF等 |
| 双面扫描 | [自动](https://detail.zol.com.cn/scanner/s4429/) |
| 网络扫描 | [不支持](https://detail.zol.com.cn/scanner/s4433/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **其它参数** | |
| 液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 300×577×234mm |
| 产品重量 | 8.8kg |
| 操作系统 | Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 64位 |
| 驱动程序 | TWAIN Driver |
| 电源类型 | 100-240V交流电 |
| 电源功率 | 操作：＜41W，休眠：＜1.8W，待机：＜0.35W |
| 环境参数 | 工作温度：5-35，工作湿度：20-80%（非凝结） |