保密柜技术参数

1850\*900\*430mm

铁皮厚度：0.8mm

颜色为:亚光白

制作工艺：1、除锈处理：焊接前，所用的所有钢制材料都经过酸洗和强磷化处理，彻底除锈。

2、焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象。

3、喷塑处理：喷涂前，先进行磷洗、干燥处理；然后采用高压喷塑。

4、喷涂效果：喷涂后的塑面完整、光泽鲜亮，厚度均匀；无起泡、龟裂和流痕等现象。