拓展消防通道要求：

1. 拆除原大门及砼基础
2. 切割砼地面
3. 人工拆除200厚砼地面
4. 人工挖柱基坑
5. 现浇C25砼垫层及钢筋砼柱基础
6. 焊制DN109\*6.5钢管防冲撞大门柱及框，内竖管为DN80\*4.5钢管
7. 特殊加工Φ50钢筋锁扣及地插
8. 特殊加工Φ65实心门轴
9. 吊移砼防冲墩
10. 刷灰色防锈漆三遍、刷双色调和漆各三遍
11. 现场地面抹平、清理外运
12. 原通道4.2米宽，拓展后7.2米宽
13. 服从学校管理
14. 要求在“五一”期间必须完成