乌鲁木齐市第122小学监控设备采购清单
单位名称（公章）：乌鲁木齐市第122小学 时间： 2024年3月12日
序号	名称	厂家	规格 型号	图片	材质说明	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	硬盘
6TB希捷监控专用盘
金属材质关键属性

品牌希捷/Seagate

型号ST6000VX009

商品标准

3C认证编码1

3C认证图片

通用属性

计量单位块

是否中小企业制造产品否

制造商名称希捷（SEAGATE）

制造商规模大型

制造商所在区域北京

普通属性

重量1

产品尺寸（长*宽*高）(mm)1

上市时间2025-02-08

生产厂商希捷（SEAGATE）

技术参数

接口类型SATA

缓存256MB

转速 (r/s)5400rpm

支持操作系统windows

传输速度1

记录技术垂直盘CMR	个	15
2	硬盘录像机
32路16盘位硬盘录像机
支持WEB、本地GUI界面操作

可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议

支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps

支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入

支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放

支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出

支持16个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式

支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份

支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲

支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式

支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）

支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；	个	1
3	监控摄像头
400万半球
最大分辨率 400W

红外灯数量 四灯

电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节

最低照度 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)

最大红外距离 120米

日夜转换 IR-CUT自动切换

扫描方式 逐行扫描

降噪 3D降噪

宽动态 120dB

信噪比 ＞56dB

增益控制 手动/自动

白平衡 手动/自动

背光补偿 支持,可选择区域

强光抑制 支持

聚焦功能 电动对焦

镜头焦距 2.7-13.5mm

镜头接口 φ14

镜头光圈 F1.6~3.05

光圈控制 自动

镜头类型 电动变焦

光学变倍 5

最小聚焦距离 0.3m

视场角 水平:110.9°~30.8°;垂直:52.3°~17.3°;对角:132.9°~35.4°

音频接口 支持

音频输入 1路LINE IN RCA接口

音频输出 1路LINE OUT RCA接口

音频压缩标准 G.711a;G.711Mu;G.726;AAC

音频采样率 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz

H.265 支持

视频编码标准 H.265;H.264H;MJPEG

视频码率 H.264H：32K-10240KbpsMJPEG:主码流不支持H.265：12K-6400Kbps

视频帧率 50Hz:主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(704×576@25fps)主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@5fps)60Hz:主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(704×480@0fps)主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@0fps)

默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P）	个	5
4	网线
超五类网线

型号FTP-305米

通用属

计量单位卷

是否中小企业制造产品否

普通

重量9.435kg

是否需要安装不需要

产品参数

产品功能屏蔽

箱	1
5	电缆
RVV2*1.5
1.5直径软皮铜芯线100米

技术参数

导体材质铜

电线类型火线

卷	1
6	5口千兆交换机
S5735S-L5T4S-A1
交换机

传输速率 10/100/1000Mbps

交换方式 存储-转发

背板带宽 336Gbps/3.36Tbps

包转发率 27/102Mpps

端口参数

端口结构 非模块化

端口数量 12个

端口描述 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP

功能特性

堆叠功能 可堆叠

VLAN 支持4K VLAN

支持Guest VLAN、Voice VLAN

支持GVRP协议

支持MUX VLAN功能

支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的VLAN

支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

QOS 支持对端口入方向、出方向进行速率限制

支持报文重定向

支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR功能

每端口支持8个队列

支持 WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法

支持报文的 802.1p和DSCP优先级重新标记

支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP地

址、目的IP地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能	个	5
合计
21850
主管领导： 财务审批： 制表人：