**供应室耗材低温特卫强卷袋竞价公告**

**一、资质要求**

1.供应商营业执照；

2.法定代表人投标需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

3.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

4.要求**具有本地化服务**，院方下单后24小时内保证配送到医院指定地点。

5、中标方需要主动配合并满足医院SPD医用耗材精细化管理相关要求。

6、**注意：耗材回款周期为14个月。**

7、所投产品必须满足参数要求。

**二、报价要求**

**该项目整体下浮率最高者中标。中标价包含耗材的生产、销售、运输、税费等项目费用。**

为满足政采云系统默认最低值成交规则，本项目投标人在填写报价时应利用以下公式，填写利用此公式实际计算后的数值。**（公式为：报价数值=1-整体下浮率）**

**例如：**A公司 下浮率为2%，则报价数值为1-2%=0.98 B公司 下浮率为5%，则报价数值为1-5%=0.95

则，A公司在政采云应报0.98，B公司应报0.95.

**三、参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** |  | **类别** | **价格** | **参数** |
| 1 | 低温特卫强卷袋 | 100mm\*250mm | 个 | 一次性材料类 | 1.52 | 两端“拇指切”设计；每个袋子上面明确规格尺寸； 三道防压条设计；采用环保水性油墨 （不含铅）；透气性 >11.4um(Pa·s)；表面吸水率18g/m2 ；抗水性≥30 s ；纸张耐破度 干基>320KPa湿基:>35KPa |
| 2 | 低温特卫强卷袋 | 75mm\*300mm | 个 | 一次性材料类 | 1.4 | 两端“拇指切”设计；每个袋子上面明确规格尺寸； 三道防压条设计；采用环保水性油墨 （不含铅）；透气性 >11.4um(Pa·s)；表面吸水率18g/m2 ；抗水性≥30 s ；纸张耐破度 干基>320KPa湿基:>35KPa |