**血库标准化离心机技术参数**

台式结构，微电脑控制。

采用交流变频电机驱动。

10种升、降速选择顿、最快升、降速时间≤5秒；

12种自定义工作模式，

**★大屏LCD液晶同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔**

**双锁设计，机械锁加电子锁。**

**电动开门，自动升起上盖，安全可靠**。

全钢制结构，不锈钢离心腔。

自动平衡，无需配平。

点动功能，可短暂离心。运行中可随时改变参数，无需停机。

最大转速：5000转/分

最大离心力：3075\*g

转速精度：±10转

定时范围：1min-99：59：59(hh:mm:ss)/连续/短暂离心(独特的专用配血计时方式)

**★**标配：**10ml\*12碳纤维角转头**

**资质条件：**

* 医疗器械生产企业许可证
* 一类医疗器械注册证（或备案凭证）
* ISO9001质量管理体系认证
* ISO13485医疗器械质量管理体系认证
* 欧盟CE认证

**★疆内有常驻售后服务机购，厂家执证（疆内有一年以上社保）**

**专业工程师，专业售后，定期上门巡检。**