建议参数清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验室桌柜1 | 桌子：  长宽高：1400mm\*600mm\*750mm。桌面：采用32mm优质环保实木颗粒板，双贴膜0.6mm防火板，表面贴环保防火饰面板，防潮、防酸碱、耐刮擦、整体美观大方实用，符合国家环保标准。 桌架：钢制整体框架结构,带走线板，框架采用国标50\*15\*1.2扁管为立腿，中间带固定机箱架，可以放两台主机、后挡板为0.6mm国标冷轧钢板，表面静电喷塑，钢管连接件为钢连接件。  配套两个方凳：全钢方凳，规格330\*240\*450mm，凳面采用厚度不低于0.9mm，一次性成型，带透气孔，凳架采用25\*25的方管，焊壁厚1.2mm；除锈磷化、静电喷漆。 | 17 | 套 |
| 2 | 实验室桌柜 2 | 符合国家环保标准。 桌子规格:直径2000\*1000\*760六边形桌  桌面:采用板25mm优质环保实木颗粒板，防水防火性强、耐磨耐热易清洁，四周封边。颜色待定。桌架:采用50mm圆管，壁厚1.2mm框架焊接，静电喷涂，每个脚带调平脚。颜色可选，按甲方要求定做。  椅子：尺寸:480\*490\*960mm1、面料：采用优质阻燃网布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。  2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃、阴燃，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，防水、耐污、不易开裂，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。4、椅架：金属抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)检测合格，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。（含椅子六把椅子） | 8 | 套 |