一氧化碳报警器参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一氧化碳报警控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 一氧化碳报警探测器（探头） |  | 个 | 4 |  |

**安装地点：乌鲁木齐市天山区健康路1号，乌鲁木齐市第一人民医院北门院区锅炉房**

1. 主机可以联动电磁阀和风机。
2. 主机在一氧化碳浓度高时，立即向两位以上相关人员手机发送预警信息。
3. 主机免3年网费、主机及探测器质保五年。
4. 安装完成后，出具检测报告及鉴定证书并完成验收。
5. 以上参数含安装费、探头检测费、安装所需材料费（包含但不限于钢管、电缆、防爆接头等）