**采购参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 内容及标准 | 备注 |
| 商  务  部  分 | 企业综 合实力以及技术服务 | 1、过往技术服务业绩：投标人 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）提供类似技术服务项目案例（不小于2例）。  ★2、计算机信息系统集成（信息工程）企业能力乙级以上；  注：须提供有效证书复印件并加盖投标人公章。  ★3、服务资质：具有投标品牌厂家授权服务中心资质证明。 |  |
|  |  | **2、服务器**   1. 国产品牌； 2. 规格：2U标准机架式服务器； 3. 处理器：支持2颗国产C86处理器,2颗海光5380（16C 32T 2.5Ghz L3缓存:32MB）处理器； 4. 内存：128GB DDR4；内存频率:3200MHz；内存容量 2T；最大支持16个内存插槽； 5. 存储：2块 480GB SSD，6块4T SATA 企业级硬盘 2.5英寸热插拔硬盘；支持热插拔硬盘，前置：支持12块3.5/2.5英寸硬盘，内置：支持2块M.2 SSD，后置：支持4块2.5英寸硬盘，内置存储：支持 2\*M.2 SATA SSD； 6. Raid：支持RAID0、1、10、5、50、6、60，支持Cache超级电容保护，支持硬盘热插拔； 7. I/O扩展槽：最大支持5个标准PCIe 4.0插槽； 8. 网络：4\*GE网卡，4\*10GE网口（含模块）可扩展2个灵活IO网卡，带宽最大支持100Gb； 9. 配置：支持4个USB接口，2个VGA接口，1个串口； 10. 电源：配置 2\*800W，1+1冗余配置； 11. 三年免费整机硬件原厂保修，预装考试系统专用服务器操作系统； 12. 考试软件配套1T移动硬盘，容量：1T；最高连续读速：≥1050MB/S；接口：USB3.2，Type-C；尺寸：≤长100.54mm；宽52.42mm；高8.95mm。 |  |
| 售  后  部  分 | 技术服务 | ★本次采购设备用于本院考试系统，需提供考试系统软件安装以及指导的技术服务； |  |
| 售后服务 | 1、售后服务响应时间要求： 0.5小时响应，2小时内到现场，4小时内解决。  2、质保期内需原厂或原厂授权技术服务开展月度巡检；  3、为保证产品质量需提供原厂售后承诺或授权； |
| 突发事件应急保障 | ★因本单位工作性质，需要：1、供应商提供应急、突发事件的紧急上门支撑服务；2、考试期间提供4-7天现场技术保障。 |  |
| 备  注 |  | 标注★的为必须满足项目。 |  |