**竞 价 文 件**

**（乌鲁木齐市口腔医院服务器采购项目）**

投 标 人：

2025 年 月 日

## 一、资格方面

### 法人身份证明

**法定代表人（单位负责人）身份证明**

致：乌鲁木齐市口腔医院

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证证明文件电子件：

|  |
| --- |
|  |

投标人名称（公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：

### 授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改 乌鲁木齐市口腔医院服务器采购项目 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章)：

委托代理人（签字或盖章)：

联系电话：

日期：

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

|  |
| --- |
|  |

### 营业执照

### 计算机信息系统集成资质

### 厂家授权售后服务承诺函

### 业绩证明文件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 完成时间 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：投标人须按相关要求提供相应的中标（成交）通知书、采购合同等业绩证明资料。

投 标 人：

日期：

# 产品参数

## 参数偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 需求参数 | 品牌 | 型号 | 响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

以上需求我司完全满足。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

日期：

## 证明材料（产品彩页）

## 承诺函

**承诺函**

致：乌鲁木齐市口腔医院

我方参加贵方的竞价采购活动，在此郑重承诺：

第一条：“本次采购设备用于本院考试系统，需提供考试系统软件安装以及指导的技术服务。”

第二条：“售后服务响应时间要求： 0.5小时响应，2小时内到现场，4小时内解决。”

第三条：“质保期内需原厂或原厂授权技术服务开展月度巡检；”

第四条：“供应商提供应急、突发事件的紧急上门支撑服务；”

第五条：“考试期间提供4-7天现场技术保障。 ”

以上需求我司完全满足。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

日期：

## 产品报价单（加盖公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **响应产品品牌型号** | **报价（元）** |
| **1** | **1）国产品牌； 2）规格：2U标准机架式服务器； 3）处理器：支持2颗国产ARM处理器Kunpeng920 (主频：2.6GHz，核数：32核)； 4）内存：256GB DDR4；内存频率:3200MHz；内存容量 2T；最大支持32 个内存插槽； 5）存储：2块 960GB SATA ，6块4T SATA热插拔硬盘；最大支持31个2.5寸SATA/SAS硬盘 或 最大支持16个3.5寸SATA/SAS硬盘 或 最大支持16个NVMe硬盘； 6）内置存储：支持 2\*M.2 SATA SSD； 7）Raid：独立缓存4GB及以上 智能SAS阵列控制器；可支持1、2、4G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 ； 8）I/O扩展槽： 最大可扩展9个PCIe 4.0槽位 或 最多支持2个双宽GPU（当前因扣卡问题，暂支持8个）； 9）网络：4\*GE网卡，4\*10GE网口（含模块）可扩展2个灵活IO网卡，带宽最大支持100Gb； 10）配置：集成显卡，显存≥32 MB，VGA端口数量≥2； 11）电源：可选标配AC 900W/2000W 白金电源，1+1冗余配置； 12）风扇：最大支持4个，支持N+1冗余； 13）管理功能：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片（提供相关检测证书）； 14）★操作系统：预装国产化操作系统，并通过兼容性测试认证（提供证书）； 15）预装考试系统专用服务器操作系统。 16）考试软件配套1T移动启动备份硬盘；规格：1T；最高连续读速≥1050MB/S；接口：USB3.2，Type-C；尺寸：≤长100.54mm；宽52.42mm；高8.95mm。** |  |  |
| **2** | **1）国产品牌； 2）规格：2U标准机架式服务器； 3）处理器：支持2颗国产C86处理器,2颗海光5380（16C 32T 2.5Ghz L3缓存:32MB）处理器； 4）内存：128GB DDR4；内存频率:3200MHz；内存容量 2T；最大支持16个内存插槽； 5）存储：2块 480GB SSD，6块4T SATA 企业级硬盘 2.5英寸热插拔硬盘；支持热插拔硬盘，前置：支持12块3.5/2.5英寸硬盘，内置：支持2块M.2 SSD，后置：支持4块2.5英寸硬盘，内置存储：支持 2\*M.2 SATA SSD； 6）Raid：支持RAID0、1、10、5、50、6、60，支持Cache超级电容保护，支持硬盘热插拔； 7）I/O扩展槽：最大支持5个标准PCIe 4.0插槽； 8）网络：4\*GE网卡，4\*10GE网口（含模块）可扩展2个灵活IO网卡，带宽最大支持100Gb； 9）配置：支持4个USB接口，2个VGA接口，1个串口； 10）电源：配置 2\*800W，1+1冗余配置； 11）三年免费整机硬件原厂保修，预装考试系统专用服务器操作系统； 12）★操作系统：预装国产化操作系统，并通过兼容性测试认证（提供证书）； 13）考试软件配套1T移动启动备份硬盘；规格：1T；最高连续读速≥1050MB/S；接口：USB3.2，Type-C；尺寸：≤长100.54mm；宽52.42mm；高8.95mm。** |  |  |
|  | **合计** |  |  |