**乌鲁木齐市消防救援支队作战训练处采购数字化交互电视（触控一体机）项目竞价文件**

1. **采购需求**

1、总价中包括税费、运输费、保险费及售后服务相关费用。项目所需运输费、保险、税费、安装费、材料费、人工费、调试费、售后服务等均包含在单项本次报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述所有费用须包含在项目单价中，不得将运输、保险、安装费、材料费、税费、售后服务、人工费、调试费等相关费用单独填报。

2、发票需按用户需求开具增值税专用发票。

3、交货期：中标后2天内完成供货调试并签订合同。

4、明细报价表内容中必须提供投标货物名称、品牌、规格型号、单价、详细参数、数量、报价，如不提供将按照无效响应的方式进行处理。

**二、参数及功能需求**

1、采购需求中，如有涉及的图片仅为样式参考，不作品牌限定，但品牌需要是行业内的知名品牌。

 2、送货地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路乌鲁木齐市消防救援支队。

提供服务（或货物）的基本要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量（台）** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **备注** |
| 1 | （数字化交互电视）（触控一体机）98-100英寸 | 1 | 30000 | 30000 | 包含移动支架 |
|  | 合计 | 1 |  |

**触控一体机**

**一、智能交互平板屏体硬件**

1.★智能交互平板显示尺寸≧98英寸（98-100英寸），分辨率：3840\*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写；

2.★为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口（其中一路可以是USB Type-C接口）双系统下可以使用；（提供相关检测报告）

3.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；

4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于3个，至少可实现音量+、音量-、电源等功能

5.★整机内置无线网卡，在Android/Windows下可实现Wi-Fi连接、AP热点发射及BT蓝牙连接功能。（提供具有CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供具有CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。（提供具有CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）

6.★智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， ROM不小于32G, RAM不小于4G，Android 系统不低于13.0；

7.★整机内置2.2声道扬声器，其中20W全频音频单元2个，10W高频音频单元2个，额定总功率不低于60W，有效满足课堂视听需求。（提供具有CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）

8.★整机内置非独立高清摄像头，可拍摄≥3200万像素数的照片，支持输出4K。整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。（提供具有CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）

9.★整机内置8阵列麦克风，采用非独立外扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集。麦克风拾音距离≥12m。（提供具有CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）

10.智能交互平板软快捷键具备多快捷键模式和极简快捷键模式，至少具备“关闭窗口”、“屏幕下移”实用功能；

11.★智能交互平板具备中文前置物理还原按钮或隐藏式前置物理还原键，可对电脑系统进行还原操作；

12.标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便板书及标注重点；

13.★整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示；

14.★通过手势抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。

**二、内置电脑**

1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；

2.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器；

3.内存：≥8GB DDR4；

4.存储：≥256GB SSD固态硬盘；

5.接口：整机非外扩展具备4个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；

**三、售后服务**

1、**交货期：**中标后2天内完成供货调试并**签订合同**。

2、**货款支付：**验收合格后2个月内支付完毕。

3、**违约责任：**供应商中标后3个日历日内提供所有竞价材料纸质版（原件及加盖公章的复印件一份）及电子版递交至采购人（乌鲁木齐市消防救援支队）并必须全部完成合同签订。供应商存在不按参数要求报价、低价低质恶性竞争、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将根据《在线询价、反向竞价违约处理规则》，依法依规提请政采云平台进行处罚，并记入政府采购诚信档案。商品性能及功能如不能达到采购要求的，视为虚假响应采购要求，将列入虚假响应采购要求，将列入政府采购黑名单。中标人因自身原因弃标的或者未能在指定时间内完成供货和验收（视为投标商自愿放弃），需赔付我单位合同总金额30%的违约金。

4、有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按竞价人要求提供合格产品者，将作无效标处理。

5、**售后服务及保修：整体原厂保修3年，3年上门服务。**中标后提供原厂商五年质保相关证明材料,提供原厂家售后服务承诺函 ；供应商应承诺报价产品从交付验收合格之日算起，需在签订合同时提供售后服务承诺函（售后承诺中需对闪修服务做出书面承诺）

6、**质保期服务要求：**承诺质保期内免费维护，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，2个小时内务必即可响应，1天内解决设备问题不可收取任何费用,提供备用机1台（此项写入合同，质保期开始之日：为设备验收合格之日起）。