**天山区人民检察院办案用房和专业技术用房**

**工程量情况说明**

**A：立管包饰(工程量：562.98m²)**

1、轻钢龙骨中距竖向2 00mm，横距500mm

2、双层防火纸面石膏板

3、刮腻子遍数:2遍

4、无机涂料两遍

**A1：立管包饰—卫生间(工程量：108.44m²)**

1.基层材料种类、规格：120多孔砖砌筑，20厚，1：3水泥砂浆抹灰

2.面层材料：瓷砖，水泥砂浆结合层

**B：南侧门斗上方二层封楼承板**

新增H型钢梁（钢材品种、规格:HN400 \*200\*8\*13；工程量：1.65t、喷砂除锈）

钢梁金属面防火漆（工程量：39.31m²、防火涂料类型：非膨胀型防火涂料、防火涂料保护层厚度：15mm）

钢梁金属面防锈漆（工程量：39.31m²、所有焊接处均涂刷防锈漆，厚度为80μm）

钢筋桁架楼承板（Q235 冷轧钢板，两面镀锌层；工程量：26.5m²）μ

现浇构件钢筋（钢筋种类、规格:HRB400 Φ10；工程量：0.245t）

商品混凝土C30（工程量：3.45m³）

**C：块料楼地面（南侧门斗上方二层封楼承板、工程量：26.5m²)**

1、面层材料品种、规格、 颜色:防滑地砖，干水泥擦缝

2、结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层

**D：南侧门斗吊顶天棚（直面铝单板、工程量：26.5m²)**

1、面层材料品种、规格:2 .5mm铝单板

2、龙骨材料种类、规格、中距 L80X6 :M10X110镀锌角钢角码、膨胀螺栓、L50 \*5镀锌角钢吊杆、L50\*5镀锌角钢副龙骨、□50\*4镀锌方管主龙骨

**E：大厅钢柱干挂石材(工程量：128.9m²)**

1. 龙骨为120#热镀锌槽钢@≤1200mm;@≥800mm,横向龙骨为50×50×5mm热镀锌角钢,间距同干挂石材尺寸

2、面层材料品种、规格、颜色:石材

**F：隔墙钢柱隔音(工程量：8.64m²)**

龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨@10\*10

面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板，高度同窗户高度

内塞隔音棉20cm宽，20cm厚，高度同窗户高度

**G：钢梁包饰(工程量：279.76m²)**

保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚岩棉保温、5mm厚抗裂砂浆抹面满挂玻纤网格布（工程量：279.76㎡）

轻钢龙骨中距竖向200mm，横距500mm

3、双层防火纸面石膏板（工程量：449.76㎡）

4、无机涂料两遍（工程量：449.76㎡）

**H：钢柱包饰(工程量：530m²)**

1、轻钢龙骨中距竖向200mm，横距500mm

1. 双层防火纸面石膏板（工程量：530㎡）
2. 无机涂料两遍（工程量：530㎡）

**I：楼梯踏步底板包饰(工程量：104.82m²)**

1、U型轻钢龙骨

2、双层防火纸面石膏板（工程量：104.82㎡）

3、无机涂料两遍（工程量：104.82㎡）

**J：二至四层中空钢梁干挂石材(工程量：27.22m²)**

1、龙骨为120#热镀锌槽钢@≤1200mm;@≥800mm,横向龙骨为50×50×5mm热镀锌角钢,间距同干挂石材尺寸

2、面层材料品种、规格、颜色:石材

**K：矿棉板吊顶（南侧门口上三层、工程量：39.25m²)**

1、面层材料品种、规格:600\*300矿棉板吸声板顶棚

2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，具体做法详新12J01-179-棚135

**L：一层增加砌墙体**

砖砌体拆除工程量：3.47㎡

成品木门工程量：2.5㎡（1.名称:成品木门带门套、包含门框、门、五金 、门把手、门锁、刷漆 ；2.其它：符合图纸设计及施工规范要求）

门洞封堵工程量：2.5㎡（1、M1021门洞封堵；2、多孔砖M10干混砌筑砂浆；3、墙面内外挂网抹灰）

ALC蒸压加气混凝土板B05工程量2.5㎡（1.墙厚:175mm； 2.做法:详新20J118图集；3.说明:综合单价包含安装费及除洞口加固外的金属配件、连接用钢筋、连接用钢材等所有内容 ；4.其它：符合图纸设计及施工规范要求）

木门窗拆除工程量：2.5㎡

构造柱工程量：6.44㎡

注：以“建设项目招标控制价汇总表”为准