**19寸自助终端一体机采购需求参数**

**一、项目名称及数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| 19寸自助终端一体机（含自助打印体检报告系统、含导检和体检软件接口费用） | 6 | 台 | 24000 | 144000 | 自主推荐 |
| 合 计 |  |  |  | 144000 |  |

1. **资质要求：**

**(一)基本资质条件：**

必须符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合该项目特定条件。

**（二）联合体投标**

本项目不接受联合体投标

**（三）特殊资格条件**

1.具备生产或销售特殊设备资质的企业或公司，并提供营业执照。

2.具备软件开发和维护的企业或公司，并提供营业执照。

3.所投产品具安装自助体检报告打印系统并正常接入体检和导检系统。

**三、技术参数及配置要求**：

产品名称： 19寸自助终端一体机、全自动打印体检报告系统

产品型号： 自主推荐

主要特性： 多点触摸屏、多模块选择、前维护设计、高清显示、自助打印体检报告

**设备功能参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **显示参数** | 液晶尺寸：19寸 液晶液晶屏 （A+级）  显示区域：376.32(H) × 301.056(V)  显示分辨率：1280（垂直）×1024水平）  屏幕比例：4:3  面板亮度：280 cd/m2  可视角度：全视角  显示色彩：16.7M  对比度：1200:1 |
| **触摸参数** | 触摸嵌入方式：一体式G+G电容  触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）  书写方式：手指、电容触摸笔  触摸响应速度：≤10ms  定位精度：±2mm  通讯接口：B型USB公头  触摸寿命次数：>5000万次  驱动程序：免驱  触摸功能：支持20点电脑触摸操作  支持图像放大、缩小、旋转 |
| **工控主机参数** | 处理器：INTEL 酷睿 I5 4460肆核  芯片组：INTEL H81 芯片  集成显卡：Intel HD Graphics 4400  内存：DDR3 4G  硬盘：M-SATA SSD128 GB  电源接口：ATX  显示接口：HDMI \*1，VGA\*1，DVI\*1  USB接口：USB\*4 外，拓展USB\*10  串口：R232\*1外，R232\*11  IO控制口:GPIO\*1  通迅接口：RJ45 100M/1000M自适\*2  P/S接口：键盘口\*1  音频：AUDIO OUT\*1 MICIN\*1 ，内置SPK\*1组  糸统管理：看门狗定时器，网络唤醒，自动开机  系统：Windows7/10  LOGO：丝印 |
| **身份证阅读器** | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容ISO-I4443{TYPE-B}标准。  工作频率：13.56MHZ（FC）  阅读距离：0-5CM  阅读时间：<1S  通迅方式：USB  供电方式：USB 5V |
| **二维扫描模块** | 图像尺寸：640\*480  像素运动容差：100mm/s(4in/s)  扫描角度：水平38度 垂直29度 倾斜角t45度俯角T45度  照明：白色LED  通迅方式：USB  供电方式：DC 5V |
| **激光打印机** | 产品类型：黑白激光打印机（自动双面打印）  标配内存：8M；  接口类型：USB 2.0接口；  操作面板：液晶显示面板；  首页输出时间：≤6.9S；  黑白打印速度：≥38ppm；  最大打印幅面：A4；  打印分辨率：≥4800×600dpi；  打印介质：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，铜版纸，标签，  电源：AC220-240V,50/60Hz；  噪音：打印低于53dB，待机低于31dB 。  通迅方式：USB  电源：220V |
| **高清双目摄像头** | 物理像素;HD-1080P-200W  镜头1：3.9 mm彩色 镜头2：3.9 mm黑白  最佳拍摄距离：20CM－300CM  视场角度：65°±5°  动态范围：96db  光圈/畸变：F2.0/<1%  支持:YUY2、 MJPG  通迅方式：USB  供电方式：DC5V |
| **银联三合一电动读卡器** | 三卡合一：读写IC卡、RF卡和磁卡，既可单独使用，也可组合使用  电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡  多项容错和特殊维护处理：异常卡处理，掉电处理  寿命：各类部件均在50万次以上的操作寿命  多种通信协议：兼容多家同类产品的通讯协议  多样化的卡传动：前后进卡，前后退卡，卡机内部走动，清理断卡  通迅接口：R232  电源：DC12V |
| **自助打印体检报告系统** | 系统具备读取居民身份证后自动调取本年度体检报告功能、支持查看选择功能、支持全自动打印体检报告功能。\*本系统需对接体检系统和智能导检系统\* |

**四、项目商务需求**

1.签订合同及交货时间：要求中标公司在中标公示结束后7个工作日内与采购人完善合同签订等手续；自签订合同之日起保证20天内完成安装调试并验收投入使用。

2.交货地点：克拉玛依市独山子区

3.验收方式：双方当场验收并签字确认。

**五、付款方式**

1、货物验收合格后30日内支付货款30%；

2、其余付款方式以购买合同约定为准。

**六、服务要求**

(1) 对中标设备免费保修1年；  
(2) 保修期内免费更换零配件或整机（非人为损坏）；

(3) 接到用户报修电话后立即响应，30分钟内到现场(节假日照常服务)处理故障；

（4）按照甲方使用需求，必须与本中心所使用的体检系统及智能导检系统等软件对接，由实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

（5）其他：厂家现场安装和操作培训，技术培训学习。

**七、违约责任**

1.若非采购人原因，中标方不能按要求提供产品的，采购人有权解除合同。

2.中标方不按合同和采购文件技术标准提供产品，对质量问题和技术问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款并有权解除合同。

**八、上传附件要求**：

1.上传相关资质、投标产品规格、品牌型号、技术参数、软件说明、产品说明书彩页、产品合格证配置清单及售后服务承诺；