西月潭幼儿园EPDM塑胶地面计划

1. 使用单位：

西月潭幼儿园

1. 物品名称：

幼儿园彩虹操场EPDM塑胶地面

1. 意向品牌：无

四、规格型号

塑胶地面型号：无品牌 EPDM塑胶

1.材质：EPDM颗粒型

2.厚度：1.3cm

3.铺装：做好基础，然后两层，含底层和面层

4.产品质保：5年

5.产品特性：柔软有弹性

6.环保特性：符合新国标GB36246-2018,环保无毒、无公害,符合环保要求

7.结构特性：透水型结构,耐老化性能优异，密度低

8.纹路特性：可设计成五彩缤纷的图案且有效解决了地垫接缝处难以处理的缺陷,整体感强

9.耐候特性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而退色,粉化或软化,并能长期保持色彩

五、施工要求

1. 塑胶地面需按要求设计图案和跑道图案，至少六种颜色
2. 需上门提前看现场、沟通和服务
3. 施工不影响教育教学时间
4. 原塑胶地面的铲除、清理、处理垃圾
5. 新塑胶地面安装前需供应商平地，不起沙，不返碱，塑胶与地面粘接牢固，不脱层

六、备注：

1.提供具有中国商品条码系统成员的证书

2.塑胶地面生产企业符合国家环保要求，提供中国环保产品认证证书

3.塑胶地面生产企业中国体育体育用品业联合会会员证书

4.塑胶地面面层依据GB/T10654-2001检测拉断伸长率和拉伸强度，检测结果符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，提供权威检出机构出具的相应检测报告

**七、中标单位必须提供厂家营业执照、厂家授权书、提供近5年承担过塑胶地面工程施工的合同和工程质量合格的证明。交工前需进行环境监测。**