|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **旱地冰壶（陆地冰壶）器材及服务采购项目具体配置清单及规格参数** | | | | | | |
| 1） | 旱地冰壶  （陆地冰 壶） |  | | （1）外包装尺寸大小：42×32×42cm； 物流装重量：17KG  ◆产品尺寸：直径 170mm 总高 93mm  把手高度 40mm 空间 20mm  轴承总高 31mm 重量 214.5g 手柄配置 重量 65g  座把直径 55.4mm 重量 150g 总周长 53mm  （2）产品构造：壳体，上盖、手柄，下盖，壳体支架，弹性橡胶圈。  （3）产品材质：不锈钢，ABS, PS硅胶； ◆（4）产品重量：1.24-1.25KG；  （5）产品特点：三个滚动滑轮；可拆开清洗  （6）整套数量：16个；  （7）颜色：红色、黄色两色；  ★提供产品外观专利和实用新型专利  ★提供近三年国家A级比赛证明（全运会；全国锦标赛）  ★提供 GIG符合ISO/IEC17025国际标准检测报告（重金属含量环保等） | 16 | 个 |
| 2） | 推杆套装 |  |  | ◆（1）尺寸大小：100\*2.5cm；  （2）产品材质：铝合金+PP工程塑料；  （3)套装数量：4支；  （4）产品构造：铝合金杆+推头组件；  （5）颜色：红色、黄色两色； | 4 | 根 |
| 3） | 赛道刷 |  | | （1）尺寸大小：125\*2.5cm；  （2）产品材质：铝合金+PP工程塑料+毛绒布；  （3)套装数量：2支；  （4）产品构造：铝合金杆+刷头组件；  （5）产品用途：抚平赛道及清理赛道上沾上的尘土等；  （6）颜色：红色、黄色两色； | 2 | 根 |
| 4） | 旱地冰壶 （陆地冰 壶）赛道 |  | | （1）本产品为“第四代旱地冰壶（陆地冰壶）标准赛道”；  （2）产品重量：约39kg；物流重量：约42kg  ◆（3）尺寸大小：长度13m，宽度1.80m，厚度2.0mm；  （4）产品材质：PVC 弹性复合卷材；  （5）形状：卷材；  （6)套装数量：1条；  （7）产品构造：十字对称结构，包含发球圈，两个自由防守区及两个圆环结构的分区，无效过渡区。  （8）颜色：紫色、深紫、红色、橙色、绿色、黄色、白色、蓝色 ◆（9）有符合全国比赛的残疾人相应组别的出手线 | 1 | 条 |

|  |
| --- |
| 备注：每套赠送教练员战术板1个，赠送推杆头10个 |