|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门卫播控设备 | | | | |  |
| 1 | 报警IP终端音箔 | * 有源全频木制一体音响，免调试，免维护。 * LED显示(电源指示、在线信号诣示、ID地址编号显示、音量大小显示)，本地音频输入，配摇控器现场操作，它可以根据信号的有无，自动切换功放的电源，避免功放24小时长时间工作。 * 10M/100M自适应以太网，极性自动反转，连接和通讯指示灯。 * 使用协议：TCP、UDP、IGMP，音频流传输采用组播协议。 * 支持DHCP，支持跨网段。 * 每个网络音箱具有独立的ID号与IP地址，IP地址自由获取，无需人工设置。 * 电源 DC24V/AC220V/50HZ * 功率15W   重量约4.5kg | 2 | 台 | IP网络音箱.jpg |
| 2 | 报警按钮 | 自定议分区/自定义播音/报憨按钮 | 8 | 点 |  |
| 3 | IP音箱 |  | 4 | 只 |  |
| 4 | 8口交换机 |  | 3 | 个 |  |
| 5 | 软件 |  | 2 | 套 |  |