**第八小学房屋修缮要求**

**一、采购项目信息**

1.采购项目名称：第八小学房屋修缮项目

2.采购项目标的、数量及预算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备 注 |
| 1 | 房屋修缮项目  | 1 | 225910 | 本工程完结后需走审计。 |

本项目内容包含：1、教室：①拆除原有瓷砖踢脚线（踢脚线水泥抹平，不能空鼓，780米踢脚线）；②1.2米以下安装冰洁板（冰洁板厚度6毫米，A级防火，总面积约832平方米），铝合金收扣条及加厚铝合金踢脚线（6厘米加厚铝合金踢脚线780米）；③1.2米以上油漆面（60平方米）铲除并刮腻子，在1.2米以上及顶面修补粉刷乳胶漆（涂刷乳胶漆2340平方米）；④安装至少0.9厘米厚吸音板208平方米；⑤安装环创文化柜72平方米（环保，不能是密度板）。2、课桌椅搬运（搬进搬出）及 家政保洁（施工结束以后保证教室干净整洁），因需要安装冰火板，所以施工结束后的线管一定会松弛，所以要重新把用电设备的电线用绝缘阻燃PVC电工套管及方形线槽整理（加厚材料）。教室插座不稳定需要把插座固定好。3、所有吸音板、环创展示柜、冰火板在落地之前必须由设计师出具设计效果图，校方确定好以后再制作安装。4、乳胶漆不要工程漆，要求至少是立邦、三棵树、多乐士的三合一乳胶漆。5、所有刮腻子至少3遍，乳胶漆刷涂至少三遍。6、要求五年之内不能变色，变形，不能脱落！不能脱落！不能脱落！

**二、竞价人资格条件**

1、竞价人基本资格条件：

（1）、具有独立承担民事责任的能力；

（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）、法律、行政法规规定的其他条件。

2、竞价人特定资格条件：

（1）、竞价人需具备工程施工及相关经营资质；

（2）、为新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场入驻供应商；

（3）、此项目专门面向中小微企业（以新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场登记的公司规模为准）；

（4）、所投货物不是自己生产的，需提供货物制造商针对本项目的授权书。

（5）、竞价企业为克拉玛依市本地供应商，服务须即时响应，为该项目设立专人售后服务，设置24小时服务电话，在30分钟内到达学校。

1. **采购内容：**

1、本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、本工程施工日历工期为20天，采购人不鼓励竞价人将工期提前，但竞价人不得延误工期，工期每延迟1天，处2000元的违约金，并从工程款中扣除。

3、工程质量：发包人要求承包人按国家现行施工规范、标准组织施工，工程质量一次交验合格。

**四、费用的支付与结算：**

1、付款方式：

（1）工程施工全部完成并经采购人及有关部门验收合格后，施工方提供审计资料，经财政局审计部门审计完成后支付施工金额；

（2）付款均凭正式税务发票，发票须由成交单位开具。

**五、其他：**

1. 参与本次竞价的供应商须为本市企业，以保证后续服务的即时性便利性。
2. 参与本次竞价的供应商注册成立并正常经营时间大于3年，且在经营期间未受到包括但不限于市场监督管理局、住房与城乡建设局、税务机关等做出的任何处罚，以保证具有履行合同的能力，和良好的履行合同记录。
3. 参与竞价的供应商报价之前，务必与校方负责人联系。
4. 品牌众多，为杜绝恶性低价竞争造成的以此充好的可能性，供应商参与竞标的冰洁板品牌：森旺，科大美欧，万美仕；乳胶漆品牌：立邦，三棵树，多乐士品牌中任选一个品牌参与竞价，且应满足以下所列相关要求。
5. 冰洁板技术规格相关要求：耐磨、易清洁、环保、抗滑；
6. 数量：教室：①拆除原有瓷砖踢脚线（踢脚线水泥抹平，不能空鼓，780米踢脚线），②1.2米以下安装冰洁板（冰洁板厚度6毫米，A级防火，总面积约832平方米），铝合金扣条及加厚铝合金踢脚线（6厘米加厚铝合金踢脚线780米）③1.2米以上油漆面（60平方米）铲除并刮腻子，在1.2米以上及顶面修补粉刷乳胶漆（涂刷乳胶漆2340平方米）④安装至少0.9厘米厚吸音板208平方米；⑤安装环创文化柜72平方米（环保，不能是密度板）；
7. 参与本次竞价的供应商须提供生产厂商授权书及检测报告。
8. 投标人在铺设前应设计彩色图案并提供效果图供业主选择，具体颜色另定。
9. 参与本次竞价的供应商须提供售后服务与承诺(范围、标准及期限等)。
10. 必须保证 5 年不变色、不变形。
11. 中标供应商应对所供产品按要求在规定时间内完成施工，其所有费用均由中标供应商承担，同时符合有关标准和规范。
12. 本工程属于交钥匙工程，投标人须充分了解施工位置、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响合同价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

13、中标供应商须和学校签订《安全生产管理协议书》

14、结算要求：（1）提供审计资料（开工报告、竣工报告、竣工交接证明书、验收单、校园安全协议书、政采云成交合同，审计版预算书、工程定案单）；（2）提供真实结算资料与影像，并装订成册；（3）本项目由区财政局委托审计，校方不参与最终审计结算价格，以区财政局定价为结算依据，费用问题校方单方面不予以调整。

15、中标后当天之内递交企业承诺书，到期不提交者，视为自动放弃。企业承诺书内容应包含或不限于企业能完全响应校方所列服务要求，保证施工安全规范，服务质量达到合同要求，一旦违约，中标企业承担所有责任后果。

16、无法100%响应以上要求的供应商报价默认视为无效报价

**六、冰洁板产品及技术要求**

**规格：1200mmx2400mm ，厚度：6.0mm**

**符合以下技术参数指标：**

1、双饰面高温高压水泥纤维板。密度要求1.6g/cm3

2、板材经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，防火测试性能达到A2-s1,d0,t0的等级要求。

3、板材经国家标准（GB/T 18580-2017）测试，由SGS检测部门出具的甲醛释放量检测报告，甲醛释放量低于E0级（或<0.3mg/m3）的技术指标要求

4、抑制细菌生长，经国际标准（ISO 22196:2011）测试，其中黄金葡萄球菌抗菌活性值≥5，大肠杠菌抗菌活性值≥6，粪链球菌抗菌活性值≥5，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥6

5、表面可抑制常见霉菌的增长，通过ASTM G 21-2015合成聚合材料防霉性的测定，长霉等级为0级，如黑曲霉ATCC 9642、绳状青霉ATCC11797、球毛壳霉ATCC6205、绿色木霉ATCC9645、出芽短梗霉ATCC 15233等

6、板材经国家标准（GB/T 17657-2013）测试，表面耐刻划达5级，耐烟酌、耐干熱和湿热均达到5级，表面无明显瑕疵及痕迹

7、板材经国家标准（GB/T 17657-2013）测试，检测板抗大球冲击性能，1000mm高度落下板面无开裂

8、检验符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

9、重金属检测，经EPA6010D-2014标准测试，检测项As、Sb、Cr、Co、Ni、Se、Sn、Zn含量无。并提供检测公司开具的检测报告。

10、通过FSC国际森林管理体系认证。

11、采用专利酚醛树脂胶作为美釉板的原材料，并提供第三方相关专利证书，有效减少台面甲醛等物质的释放。

12、拥有ISO 9001质量管理体系认证证书，质量管理体系符合标准：ISO 9001-2015 (质量管理体系要求)。

13、拥有ISO 14001环境管理体系认证证书，环境管理体系符合标准：ISO 14001-2015

14、拥有ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证

15、拥有环境委员会Singapore Environment Council颁发的Greenlabel绿色标签认证

16、拥有室内空气质量认证UL Greenguard级儿童与学校Greenguard gold金级认证标志认证。