**除线机设备参数**

**除线机技术参数：**

动力：≥30马力发动机（二缸）

油耗：≤3L/min（加95#汽油）

转速：不低于3600rm

除线宽度：不小于22cm

除线深度：根据需要和地面状况调节，一般每次调节不超过1mm （0-3mm）

清除速度：大于1000m²/天 （单层除线）

聚合金刀头寿命：大于5万㎡（单层除线）

**重**量：裸机小于200kg

**除线机配备聚合金刀头总成**

聚合金刀头总成：**寿命保证可清除不低于5万㎡标线**

