第三中学防滑地毯、门帘项目采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 防滑地毯 | 厚度9MM ，PVC底尼龙弯头纱毯面、防火B1级、抗紫外线，颜色:定制。 | 380㎡ | 57000 |  |
| 2 | 门帘 | 材质：面料主成分：多为PVC，具有透明、柔软、耐用等特点。磁条：采用永磁标准，能在零下45°至零上55°的温度范围内不消磁。 颜色：常见有无色透明色。抗风能力：部分边条配有磁条形成对吸且自身加有配重的磁门帘，特殊设计能抗4级风以上。保温隔热：能一定程度隔绝室内外温度，减少热量传递。隔音降噪：有一定隔音效果，可降低外界噪音干扰。密封防尘：依靠磁条吸附，关闭时可较好地密封，阻挡灰尘进入 。 | 150㎡ | 22500 |  |
| 商家应负责：1、新地毯、门帘铺装。2、原有旧地毯在各个门口、楼梯铺设及辅材。3、原有门帘的重新安装及辅材。4、地毯门帘安装及售后，质保三年以上，每年负责安装及收取保管。 |

商品类目:防滑地毯:地毯参数:厚度9MM ，PVC底尼龙弯头纱毯面、防火B1级、抗紫外线，颜色:定制。能有效刮除鞋底的灰尘和杂物，同时具有一定的耐磨性，能经受频繁的踩踏，底部具有良好的防滑性能，确保地垫在地面上不会滑动，保障人员安全。质保期为3年，包括每年的拆卸、安装(含固定及辅材)。

地毯品牌: 新宜家、浪美、迪步;

1、必须提供厂家品牌授权书及检测报告，售后承诺书,设计方案及效果图。

2、商家投标之前需详细查看参数及品牌，提供厂家参数要求证书复印件，并加盖生产厂商公章，提供虚假证书直接按无效投标处理。

3、为保证及时的提供售后服务，供应商需提供本地区公司注册售后网点和专业技术保障人员名单。

4、确保产品质量，中标供应商提供品牌，型号，合格证书及原件检测报告，中标合同签定后所有产品必须在2天内安装调试完毕并交用户使用，如所提供产品不是原品牌型号或假冒产品，按照相关法律法规追究其法律责任。