实验中学篮球馆木地板保养需求清单

**核心参数要求:**

商品类目:装修工程:防火测试:符合欧盟EN13501二类防火要求测试。漆面光泽，符合欧洲体育运动地板要求光泽，光泽度为80度;

耐磨性能:20.3毫克/1000转，符合FIBA国际篮联认证产品，符合欧盟运动地板EN ISO2813:2001和 UNI10559:1996标准，同时也适用于国家实木地板G B/T15036.1-2001;VOC: VOC小于280克/升;体育水性漆环保标准：使用的体育水性漆达到欧洲A+环保认证:描述:体育水性漆环保标准。

**采购人需求描述:请严格安装采购需求进行全部响应。**

买家留言:各位投标商务必到现场进行现场勘查，并开具甲方盖章后的现场勘查证明。投标的文件中需要提供盖章的现场勘查证明。

1. 体育水性漆环保标准(需要全部响应以下要求):

①使用的体育水性漆达到欧洲A+环保认证;

②VOC小于280克/升(国家标准为小于420克/升);

③耐磨性能:20.3毫克/1000转，符合FIBA国际篮联认证产品，符合欧盟运动地板EN ISO2813:2001和UNI10559:1996标准，同时也适用于国家实木地板GB/T15036.1-2001;

④防滑性能:防滑系数0.4-0.6，符合欧盟体育运动木地板防滑标准要求;⑤防火测试:符合欧盟EN13501二类防火要求测试。6，漆面光泽，符合欧洲体育运动地板要求光泽，光泽度为80度。

1. 需提供甲方盖章的现场勘查证明。

篮球馆木地板维修项目投标要求

1.供应商如存在不按清单要求做法及参数要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台和政府采购管理部门进行严肃处理。

2.投标供应商需要有本地便捷售后能力，负责免费送货安装售后等服务，需30分钟内响应服务。

3.为保障正常教育教学，项目中如出现各种问题，投标供应商需随叫随到，不得以任何理由进行推脱。

4.为确保所供产品为正品，供应商需提供主要产品授权书及三年质保书/售后服务承诺书。如所提供产品为假冒伪劣产品，按照法律法规条款追究其法律责任。

5.中标后签订合同，需10天内完成项目维修，并完成验收。

6.所供体育水性漆需满足甲方提出的环保标准，不得偏离参数要求，若有违反要求恶意投标报价，按第一条进行举报处理。

7.为保证施工品质和质量，防止恶意投标，投标商在投标时，附件中需提供甲方盖章的现场勘查证明。

8.报价含人工、运费、安装、发票等费用。

9.特别注意中标单位所报价格，不是最终结算价，结算价最终以第三方评审价为准。