维修清单

克拉玛依市第二中学笃学楼维修粉刷外墙：

一、1.笃学楼北边长50.6高10.5计:531.3平方米

2.柱子9\*0.2\*17计:30.6平方

3.窗户2\*1.7\*48计:163.2平方

4.窗户两边(2.4+2.4+3.4)8.2平方\*0.3\*48个计:118.08平方

5.屋沿长57.6\*0.6宽计34.56平方

6.圆13.1\*13.5计:176.85平方

7.玻璃50\*10.5\*4排计:21平方

8.玻璃两边35\*8\*13.5计:37.8平方

9.圆侧北长6.8米\*高10.5米

10. 圆侧西7.4米\*5.6米

二、制作防水屋顶水槽沿长64.6米宽0.40平方米

三、人车配合搭脚手架2层局部修补粉刷

四、清理卫生

合计：35000元