**参数配置：**

1. 测量通道：噪声一通道、可拓展三轴向手传振动
2. 符合国家标准：GB/ T23716、GB/T 3785.1、GB/T 15952、GB/T 3241
3. 符合检定规程：JJG 188、JJG778、JJG980、JJG655、JJG449、JJG676
4. 外形尺寸：100\*50\*48（mm）
5. 工作环境条件：

温度：-10℃～50℃

湿度：10%～95%

气压：60kPa～103kPa

1. 噪声测量范围：53～143dBA
2. 本底范围：＜47.5dBA；＜50dBC；＜57dBZ
3. 噪声频率范围：20Hz~12.5kHz
4. 频率计权：A，C，Z并行
5. 时间计权：F、S、I并行
6. 门限（阈级）：40dB ～ 90dB
7. C峰值范围：70dBC ～ 146dBC
8. 声暴露测量范围：0.01Pa2h ～ 99.99Pa2h
9. 声剂量测量范围：0% ～ 9999%
10. 噪声测量指标：Lex,8h、Leq,T、E、Dose、LAVG、SEL、TWA、Ln
11. 具有峰度指标：Kurt
12. 具有峰度修正的8小时等效声压级：Lex,8h’
13. 启动方式：**“按键”、“定时”、“超限”、“等间隔”、“压力”**
14. 电源：3.7V聚合物锂电池，充满电后最多可连续使用约18h
15. 外接电源：5V/1A，USB Type-C口

****