**技术参数**

名称:细菌浊度仪

名称:细菌浊度仪

产品型号 WGZ-XT

测量范围 0-6MCF(1MCF=3x10 CFU/ml)

最小示值 0.001MCF

显示误差 ±6%(±5%F.S)

重复性 ≤0.5%

零点漂移 ±0.5%F.S

产品特点 细菌浊度分析，直读

用 途:用于测定待鉴菌株悬液中细菌浓度