高昌区疾病预防控制中心计生用品发放机采购参数：

规格：1600MM×660MM×290MM。

材质：1.2MM 优质钢板。

发放品种：4 种（盒装）。

货物容量：120 盒。

身份证识读：自动读取第二代身份证或微信扫码领取免费避孕药具

功能：插电型，第二代身份证刷卡或微信扫码领取，领用条件控制，真人语音提示，统计发放数量，自带储物柜，可自由设定同一张身份证领取间隔时间限制。

安装方式：落地式。

其他计生用品发放机参数：

射频技术：符合国际标准（ISO 14443)。

工作温度：-30℃~55℃。

额定电压：AC220V±10%，50Hz。

外形尺寸：1750mm×740mm×280mm（高 × 宽 × 厚） 、 1600mm*500mm*250mm

箱体材质：箱体和箱门为 1.2mm 优质钢板。

颜色：浅粉、瓷白等。

信息显示屏：3.2 英寸 LED 液晶屏中文提示。

表面喷涂：采用静电喷涂工艺，机体防静电、抗电磁干扰。

屏幕：21.5 寸彩色液晶显示屏，可播放视频广告、动画、药具知识介绍、单位简介等内容，具备本机内库存管理、设备设置维护等功能。

主板：选用高稳定工业级工控单片机（非 RAM 主板），采用 LCD 中文显示，内置无线上网模块。可依照相关指令发放，可记录发放数量，通过 GPRS 网络和信息管理平台进行高速的数据交换，信息管理平台可自动记录完整的发放信息，采用个人身份证号码发放、使用网络与信息管理平台连接。

按键：四个带灯的防水金属按键（直径 19MM），方便机器夜间取货。

电机与货道：电机与货道部分为一体式，方便维护。

货道检测装置：配备光电传感器，检测灵敏准确。

照明装置：展示窗口和取物口设置有 LED 照明装置，可定时启动，启动时间可在本机重新设置。

防尘防水等级：IP46。

缺货、故障提示功能：设备具备缺货、无货提示功能，可将缺货数据上传至后台系统，便于跟踪提醒；同时具备故障报警功能，可将读卡器故障、货道故障、机柜门状态、设备在线、设备离线等数据上传后台，便于跟踪提醒。

货道数量及容量：标配 4 个货道，发放品种包括避孕套、避孕膜、避孕胶、避孕栓和纳米避孕套等，总的装货量不少于 100 盒。

支持手机端使用微信公众号管理

支持缺货短信提醒

可远程调整领取条件限制

数据服务及设备免费维保期 3 年

支持多品种药具发放，货道自助调节

通过管理平台远程监控发放机实时状态

支持手机端使用微信公众号管理

机器缺货、故障时自动上传信息到平台实时预警