|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 儿童病床 | 江汉医疗ETC2-2 | 一、基本参数：1. 代码：01281022．规格：（长×宽×高）2170×1040×500mm；3．背部最大折起角度：≥70°；4．腿部最大折起角度：≥45°；5．最大载荷能力200Kg二、工艺要求：1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接；；2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；4. 喷塑工艺：经过SGS认证，采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能；5. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。三、床架1. 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；2. 采用名牌大厂（武钢等）优质冷轧钢管，长×宽为30×60mm，厚度1.5mm。四、床面板：1. 采用名牌大厂（武钢等）优质冷轧精制平板，板材厚度1.2mm；2. 背部框架壁厚1.2mm；3. 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm，厚度3.0mm。五、床头床尾板：1. 采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；2. 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度；3. 其颜色还可随用户的需求而变换。六、护栏：1. 满护栏设计，避免儿童跌落床下的可能；2. 管材选用美国标号7002优质航空用铝合金型材；3. 护栏上端铝合金型材，长1890mm，距床垫高410mm，折叠后低于床垫30mm；4. 侧拉手握式开关，两边均可操作，简单方便。5. 护栏两端配有ABS装饰罩，美观大方；6. 护栏上可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性。七、丝杆：1. 手摇把：内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；2. 回旋体：锰钢合金材料；3. 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；4. 过盈保护装置在国内第一家发明使用，并获得国家使用新技术专利，专利号（ZL 03 2 35617.X）。八、脚轮：1. 选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过谱尼测试（PONY）；2. 6吋中心制动万向脚轮，踏板采用高分子材料，病床踏板式中心制动装置获取国家实用新型专利（专利号：201420173778.8）；3. 密封自润滑轴承，防水、防尘；4. 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm；5. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。九、输液架：304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。 | 张 | 40 |
| 2 | 床头柜 | 江汉医疗CTG12112-3 | 外形尺寸： 470mm×470mm×760mm，一屉一柜，平开高门；柜体为高强度性能的ABS材料注塑成形，整体造型新颖简洁，色泽柔和；柜面两侧设有伸推式毛巾架；床头柜通过SGS测试报告； | 个 | 40 |
| 3 | 病床床垫  | 江汉医疗 | 表面为防水透气布料、帆布布料；填充物为高密度海绵和棕；通过认SGS认证。防滑，两侧配有透气孔；规格：长宽与病床配套； | 个 | 40 |